Стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги , определенная результатами последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания услуги - ГУ - Магаданское региональное отделение ФСС РФ

ГУ - Магаданское региональное отделение ФСС РФ Компенсации за технические средства реабилитации, самостоятельно приобретенные лицами, пострадавшими на производстве

# Стоимость технического средства реабилитации и (или) услуги , определенная результатами последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания услуги

Стоимость технического средства реабилитации, в том числе, протезно-ортопедического изделия (далее - ТСР) и (или) услуги , определенная результатами последней по времени осуществления закупки скачать
Государственное учреждение - Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Номер вида технического средства реабилитации (изделия) | Вид технического средства реабилитации (изделия) | Краткое описание технических характеристик изделия и (или) описание оказанных услуг | Стоимость конкретного вида технического средства реабилитации и (или) услуги в рамках заключенного уполномоченным органом государственного контракта (руб.) | Дата последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания услуги (дата заключения уполномоченным органом государственного контракта (дд.мм.гг.) | Номер заключенного уполномоченным органом государственного контракта на поставку технических средств реабилитации и (или) оказание услуг | Реестровый номер контракта на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения. Наконечники трости должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения | 465,00 | 24.07.2015г. | 203 |
6-27 | Трость белая тактильная жесткая составная | Трость тактильная белая, 4-х секционная размером: 120см. Трость оснащена пластиковой рукояткой с ребристой поверхностью, с текстильным ремешком для запястья. Трость изготовлена из облегченного алюминиевого сплава. На нижней секции установлен пластиковый наконечник. Одна из секций трости имеет светоотражающий элемент. | 900,00 | 29.03.2013г. | 198 |
6-31 | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | Костыли должны обеспечивать ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки, манжеты), должны быть оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения. Костыли должны выдерживать нагрузку не менее 100кг, вес костыля не более 1,2 кг. | 870,00 | 24.07.2015г. | 203 |
6-35 | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | Костыли должны обеспечивать ремонтопригодность при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки, манжеты), должны быть оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения. Костыли должны выдерживать нагрузку не менее 120кг. Вес пары костылей не более 2,4 кг. Комплект из 2-х шт. | 1514,33 | 24.07.2015г. | 203 |
6-43 | Ходунки шагающие модель CF05-2021 | Ходунки изготовлены из высокопрочных алюминиевых сплавов и легко складываться. Рама снабжена противоскользящими ручками. Регулируются по высоте от 78см до 96см., нагрузка до 135 кг. | 6000,00 | 23.10.2015г. | 273 | 14909039203 15 000190
6-47 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки складные, модель CF05-2021WE5. Регулируемая подмышечная опора, подмышечные стойки съемные снабжены мягкими валиками. | 3681,50 | 0347100011614000080-0024016-01 | 01.09.2014г. | 03471000116 14 000101
6-50 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни прямые с приспособлением для крепления, отверстиями под шурупы. Крепление поручней выдерживают нагрузку подъема не менее 700Н (твердость металла). Поручни из нержавеющих сплавов (диаметром 25 мм) с противоскользящим покрытием, длина 81 см. | 400,00 | 22.06.2012г. | 280 |
Поручни прямые с приспособлением для крепления, отверстиями под шурупы. Крепление поручней выдерживают нагрузку подъема не менее 700Н (твердость металла). Поручни из нержавеющих сплавов (диаметром 25 мм) с противоскользящим покрытием. Комплект из 2 (двух) поручней: 1 (один) в ванную длина 100см. и 1(один) в туалет длина 40см. | 1300,00 | 29.03.2013г. | 198 |
7-01 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | Кресло-коляска изготовлена из хромированной стали, обивка сиденья из кожзаменителя. Коляска укомплектована колесами с цельнолитыми шинами, может использоваться только в помещениях, складывается и раскладывается без инструмента. | 11450,00 | 02.07.2012г. | 307 |
7-02 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента, модель оснащена подвижными подножками, стояночными тормозами до полного блокирования, быстросъемными задними цельнолитыми колесами. | 14500,00 | 02.07.2012 | 306 |
7-07 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная | Сиденье и спинка изготовлены из прочного текстиля. Направляющие трубки и пластиковые втулки на шарнирной высокопрочной крестовине обеспечивают легкое складывание коляски. Оснащена съемными подлокотниками, съемными подножками (регулируются по высоте, откидываются в сторону и снимаются), быстросъемными колесами,стояночным тормозом. Шины пневматические со стандартным автомобильным вентилем. Коляска укомплектована специальной подушкой со съемным сменным чехлом и антифрикционной насечкой. Универсальные подлокотники, укороченная накладка позволяют использовать кресло у стола. Модель 3.600 "Сервис" | 30000 | 30.03.2012г. | 181 |
7-08 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная | Рама изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Подлокотники регулируются по высоте с шагом 15 мм (макс. высота 90 мм от исходного положения),откидываются назад или могут быть сняты с кресла вообще. Узел фиксации/расфиксации подлокотника не имеет пружин и позволяет манипулировать им одной рукой. Опоры подножек регулируются по высоте, а при необходимости, могут быть переставлены и по горизонтали. Для уменьшения общей длины кресла, подножки могут быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Для изменения угла посадки пациента, предусмотрена возможность перестановки задних и передних колес по высоте. Предусмотрена возможность корректировки вертикального положения рулевых вилок. Задние колеса легко демонтируются. Кресло оборудовано антиаварийными роликами, укомплектовано антипролежневой подушкой. Модель 1.850 "Ойрочерс" | 55000 | 30.03.2012г. | 181 |

7-16

Кресло-коляска активного типа

Рамная конструкция кресло-коляски складная изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов.
Кресло-коляска регулируется в соответствии с анатомическими особенностями пользователя.
Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки, имеют 4 позиции установки положения колеса. Приводные колеса пневматические, легко демонтируются путем использования быстросъёмных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Задние и передние колеса имеют шариковые подшипники. Спинка регулируется по углу наклона 30 градусов с фиксацией не менее чем в 4 положениях. Подлокотники откидные и съемные, регулируются по высоте в диапазоне 20 см, в 3 положениях без применения инструментов.
Подножки демонтируются и отводятся внутрь рамы, регулируются по высоте от 40 до 54 см и углу наклона не более 20 градусов без демонтажа.
Кресло-коляска снабжена многофункциональным металлическим адаптером, расположенным на приводном колесе, который обеспечивает индивидуальные регулировки коляски:
- изменение высоты сиденья спереди;
- изменение длины колесной базы по вертикали и по горизонтали посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
Кресло-коляска укомплектовано антиопрокидывающим устройством, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией не менее чем в пяти положениях и функцией отведения вверх для преодоления препятствий и подушкой на сиденье.

63000,00

23.10.2015г.

271

14909039203 15 000187

8-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез при частичной ампутации кисти или пальцев, косметический взрослый, система управления протезом сохранившейся рукой, кисть косметическая силиконовая при частичной ампутации пальцев, изготовленная методом индивидуального изготовления косметических оболочек, который включает изготовление пробного макета, его коррекции (при необходимости) и окончательного изготовления оболочки. Индивидуальная оболочка имеет повышенную косметичность и повышенный комфорт в носке. | 70000,00 | 05.08.2015г. | 211 | 1490903920315000143
8-03 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Система управления протезом сохранившейся рукой, без модуля кисти, без модуля локтя-предплечья, ротатор кистевой, обеспечивающий быструю смену рабочих насадок, с комплектом рабочих насадок, без оболочки, приемная гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (акрилон), крепление индивидуальное. | 45000,00 | 05.08.2015г. | 211 | 1490903920315000143
8-06 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический (ПР2-КОБ) с силиконовым чехлом, с составной приемной гильзой индивидуальной (изготавливается по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, не спадающая, кисть косметическая из силикона. | 170958,44 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-07 | Протез предплечья активный | Протез предплечья тяговый (ПР2-17) - приемная гильза индивидуальная (изготавливается по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, кисть активная, оболочка косметическая силиконовая, ротация в кистевом шарнире, крепление бандажом. В комплекте 4 (четыре) хлопчатобумажных чехла на культю предплечья. | 125380,56 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-08 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий (ПР2-12) – приемная гильза индивидуальная (изготавливается по слепку с культи инвалида), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление бандажом, приемник для насадок, набор насадок. В комплекте 4 (четыре) хлопчатобумажных чехла на культю предплечья. | 125640,48 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-11 | Протез плеча активный | с тяговым управлением, гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, кисть пластмассовая активная, косметическая оболочка кисти из силикона, пассивная ротация кисти и плеча, узел локоть-предплечье пластмассовый, управление движениями кисти и локтевого шарнира осуществляется за счет пальцевой и локтевой тяг. фиксация локтя в 4 положениях. | 204900,00 | 20.04.2015г. | 0347100011615000041-0024016-01 | 1490903920315000055
8-12 | Протез плеча рабочий | приемная гильза плеча индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, узел плечо-предплечье с локтевым шарниром, шины и приемник для насадок металлические, набор рабочих насадок. | 174950,00 | 20.04.2015г. | 0347100011615000041-0024016-01 | 1490903920315000055
8-15 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | приемная гильза с надплечья и плеча индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, плечевой узел модульный с возможностями приведения-отведения и ротации, узел локоть-предплечье с фиксацией локтя в 4 положениях, формообразующая кисти из медицинского пластиката, косметическая оболочка кисти из силикона, крепление помочью к поясу, в комплекте косметические оболочки из силикона - 8 шт. | 462050,00 | 20.04.2015г. | 0347100011615000041-0024016-01 | 1490903920315000055
8-19 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности силиконовая | 27887 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-22 | Протез голени немодульного типа | Приемная гильза унифицированная покупная или изготовленная по типоразмерам и\или шаблонам. Постоянная гильза - из кожи, без вкладной гильзы, без гелиевого полимерного чехла. Крепление протеза на голени инвалида с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа полиуретановая, монолитная, поворотное устройство отсутствует. | 46810,00 | 27.05.2015г. | 127 |
8-23 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный с полиуретановым чехлом (два штуки), крепление с использованием замка. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановый или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол Регулировочно-соединительные устройства; втулка. Стопа функциональные качества определяются пружинным элементом из карбона и управляющим кольцом. | 431416,00 | 15.08.2016 | 03471000116160001140024016-01 | 149093920311616000127
8-23 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с полиуретановым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Материал индивидуальной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза за счет замка или вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа 2 уровня двигательной активности. | 174065,33 | 19.08.2016 | 0347100011616000119-0024016-01 | 1490903920316000129
8-24 | Протез голени для купания | Протез голени для купания модульного типа из влагостойких комплектующих. Приемная гильза изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается вкладыш в гильзу из вспененных материалов. Крепление протеза вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом или за счет приемной гильзы. Стопа предназначена исключительно для изготовления водостойких протезов, имеет решетчатый профиль для лучшей сцепляемости с опорной поверхностью | 127214,39 | 19.08.2016 | 0347100011616000119-0024016-01 | 1490903920316000129
8-27 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Силиконовый | 37073,59 | 19.08.2016 | 0347100011616000119-0024016-01 | 1490903920316000129
8-30 | Протез бедра модульный | Протез для инвалидов со среднем уровнем активности. Крепление протеза вакуумное, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир с механизмом торможения отключающимся при переходе на передний отдел стопы с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств, постоянный, в комплекте 8 (восемь) шерстяных чехлов на культю. | 137884,00 | 30.06.2015г. | 0347100011615000109-0024016-01 | 1490903920315000118
8-30 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный (ПН6-72) - с мягкой модульной полиуретановой облицовкой, косметическое покрытие облицовки — чулки перлоновые ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида): одна пробная приёмная гильза из листового термопласта (или аналог), постоянная гильза - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Протез крепится на культе за счёт вакуума. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Модульный гидравлический одноосный коленный шарнир с независимым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, облегчённый, с высокой подкосоустойчивостью в фазе опоры. Для пациентов со средним и высоким уровнями активности. | 466404,21 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-32 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания (ПН6-72К), со специальным облицовочным покрытием. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида): одна пробная приёмная гильза из листового термопласта, постоянная гильза — литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление за счёт вакуума. Стопа с решетчатым профилем и отведённым большим пальцем. Коленный шарнир моноцентрический с гидравлическим управлением фазы переноса. Для пациентов со средним и высоким уровнями активности. Полуфабрикаты водостойкие. | 365972,36 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-32 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания модульный без косметической оболочки и облицовки, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с чехлом полимерным гелиевым, крепление с использованием замка для полимерных чехлов, РСУ на нагрузку свыше 125 кг, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир полицентрический, тип протеза по назначению - специальный | 105110,69 | 30.06.2015г. | 0347100011615000109-0024016-01 | 1490903920315000118
8-37 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Силиконовый | 43231,76 | 11.05.2016г. | 0347100011616000061-0024016-02 | 1490903920316000072
8-76 | Бандаж на голеностопный сустав | Ортез с жесткими шинами на голеностопный сустав. Металлические шины с шарнирами, регулирующие амплитуду сгибания и разгибания, манжеты на стопу и голень фиксируются с помощью застежки «Велкро» | 4200,00 | 02.07.2012г. | 305 |
8-97 | Аппарат на коленный сустав | Ортез коленный регулируемый модель М.4, предназначенное для оптимальной стабилизации, основанной на принципе фиксации в четырех точках с полицентрическими шарнирами. Изделие имеет дополнительные застежки для стабилизации обеих крестообразных связок колена. Ограничения разгибания под углами: 00, 100, 200, 300, 450; ограничения сгибания под углом: 00. 100, 200, 300, 450, 600, 750, 900, 1200; иммобилизация под углом: 00, 100, 200, 300, 450. | 37600,00 | 01.04.2013г. | 207 |
8-109 | Тутор на коленный сустав | Тутор выполнен из комбинированных материалов, имеет 5 ребер жесткости, выполненных из алюминиевого сплава, которые обеспечивают сильную степень фиксации. Тутор разъемный, что делает его максимально удобным в применении при наличии отеков. Фиксируется на конечности с помощью специальных застежек «велкро». | 2450,00 | 28.10.2015г. | 276 |
8-113 | Обувь на протез | 02-К1 | 2630,00 | 08.11.2016г. | 222 |
8-113 | Обувь на протез | 02-К1У | 3217,50 | 08.11.2016г. | 222 |
9-03 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинок мужской с супинатором или пронатором, или с не высокой боковой поддержкой. 02К3 | 5290,00 | 27.05.2015г. | 128 |
9-04 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинок мужской утепленный с супинатором или пронатором, или с не высокой боковой поддержкой. 02К3У | 5348,00 | 27.05.2015г. | 128 |
9-05 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Ботинок мужской на сложно-деформированную стопу, укорочение, после ампутации по Шопару и Лисфранку, слоновую стопу, ортопедический аппарат | 7736,33 | 11.04.2016г. | 0347100011616000038-0024016-01 | 14909039203 16 000052
9-06 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | Ботинок мужской утепленный на сложно-деформированную стопу, укорочение, после ампутации по Шопару и Лисфранку, слоновую стопу, ортопедический аппарат | 7893,00 | 11.04.2016г. | 0347100011616000038-0024016-01 | 14909039203 16 000052
9-07 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Каркасные ортопедические стельки для закрытой обуви | 380,00 | 19.12.2013г. | 569 |
9-08 | Вкладной башмачок | Башмачок вкладной после ампутации по Шопару и Лисфранку. 02-К23 | 13228,00 | 27.05.2015г. | 128 |

13-01

Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах

Портативный тифлоплеер DTB-PS902. Воспроизведение «говорящих книг», записанных на флэш-картах типа SD (до 4 ГБ включительно) и SDHC (до 32 ГБ включительно) с поддержкой файловых структур FAT и FAT-32. Воспроизведение МРЗ-файлов с битрейтом 8 – 320 кбит/с. FM приемник с функцией сохранения в память настроек на определенные радиостанции. Панель управления с озвученным речевым опровождением выполняемых команд.
Озвученная перемотка в прямом и обратном направлениях. Озвученная речевая навигация.
Режим записи с радиоприемника, с возможностью последующего воспроизведения. Режим автоматического отключения устройства. Количество электронных закладок – 5. Питание: комбинированное от сети 198-242 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной работы от встроенного аккумулятора в режиме среднего уровня громкости: 14 часов. Разъемы: разъем для наушников, разъем для флэш-карты, разъем для сетевого адаптера, разъем линейного входа.

12932,00

16.11.2012г.

495

13-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | Совместим с любым телевизором, использующий видео вход высококонтрастное изображение, высококонтрастный негатив (белый текст на черном экране), высококонтрастный позитив (черный текст на белом экране), 24х увеличение на 20 дюймовых телевизорах:(Высокий), 13х увеличение на 20 дюймовых телевизорах:(Низкий), SCART соединение с авто определением. Экран дисплея 7" (17.5см).,цветной, ТFT-ЖК. | 16500,00 | 29.03.2013г. | 195 |
16-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Определяет получение сигналов, дверного звонка, звонка домофона, звонка телефона. Радиус устойчивого приема сигнала - не менее 30 метров | 6500,00 | 15.12.2011г. | 570 |
17-04 | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности | Модель "Соната" У-01 Максимальный выходной уровень звукового давления 123 дБ, максимальное акустическое усиление 55дБ, диапазон частот 025-5,0кГЦ. | 4100,00 | 25.01.2011г. | 40 |

17-06

Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

Технические характеристики:
- усиление, пик - 80 дБ
- ВУЗД, пик – 141 дБ
- частотный диапазон – 100-5800 Гц,
- тип батареек – 675,
- количество каналов – 16
- количество программ – 5. Модель «Сименс» Nitro 701 SP

67200,00

07.10.2013г.

438

17-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Триммерный высокой мощности слуховой аппарат Digitrim 12xp. 1 канал обработки звукового канала, полностью цифровая система подавления обратной связи, 2 программы прослушивания (М-Т), два триммера (NH, MPO), регулятор громкости, кнопка переключения программ, навинчивающийся рожок, телефонная катушка, встроенный аудиовход, выключение посредством открытия батареечного отсека или долгого нажатия кнопки переключения программ | 8200,00 | 25.02.2016г. | 44 |
17-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Заушный цифровой слуховой аппарат средней мощности. 3 канала; платформа Flex; высокоуровневая компрессия; автоматический контроль мощности выходного сигнала; звуковые стабилизаторы; высокоточный локатор с Speech Tracer; усилитель речи; многонаправленное активное устранение обратной связи; 2 программы прослушивания | 26872,00 | 16.06.2014г. | 169 |
17-13 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Силиконовый | 990,00 | 28.08.2013г. | 393 |
18-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см | Модель ЖК LG 22LD320, Диагональ 55 см, Формат экрана 4:3; частота развертки 50 ГЦ; поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC; количество принимаемых каналов не менее 30 (обязательный прием сигналов телетекста Первого канала и ТВЦ); телетекст с памятью на 1000 страниц; телетекст работает с кириллицей (принимать сигналы на русском языке); наличие входов AV, S-Video; наличие разъемов для наушников; мощность звука 6 Вт; акустическая система -2 динамика; экранное меню на русском языке; телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 15490,00 | 22.04.2011г. | 234 |
19-01 | Телефонное устройство с текстовым выходом | (мобильный телефон) — телефон Samsung E1225; стандарт применения GSM 900/1800 Мгц; высота экранного шрифта не менее 2мм; размер экрана не менее 30*30мм; возможность приема и передачи коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений); клавиатура с алфавитом на русском языке; имеет виброзвонок, телефонную книгу не менее 10 записей, укомплектован зарядным устройством для заряда аккумулятора и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 2150,00 | 22.04.2011г. | 235 |

21-16

Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной

Мешок для сбора мочи изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка 1500 мл.
Производитель Колопласт Дания

70,00

01.03.2016г.

47

22-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленки Seni Soft. Впитывающий слой пеленки является распущенная целлюлозная пульпа. Верхний слой пелёнки выполнен из мягкого нетканого материала. Нижний слой пеленки выполнен из водонепроницаемой нескользящей пленки. Производитель: Польша | 38,00 | 01.03.2016г. | 47 |
22-27 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), впитываемостью не менее 2700 мл | Подгузнинки SUPER SENI AIR впитываемостью 2700мл, двойной впитывающий слой с суперабсорбентом, эластичный пояс на талии, двойные застёжки-липучки, индикатор влагонасыщения. Производитель: АО «ТЗМО», Польша | 75,00 | 01.03.2016г. | 47 |
23-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Функциональное кресло-туалет с высокой откидной спинкой, съемным санитарным устройством и ортопедическими подножками. Мягкое сиденье и спинка, обтянутые гигиеничной искусственной кожей, легко снимаются для транспортировки и хранения. Подлокотники откидываются и снимаются, подножки с мягкой подушкой для голени меняют угол наклона вплоть до горизонтального положения. Спинка откидывается назад 45°. Съемное пластиковое судно расположено под санитарным вырезом в сиденье. | 42519,33 | 01.06.2014г. | 0347100011614000080-0024016-01 | 03471000116 14 000101
24 | Протез бедра модульный с электронным коленным модулем | Формообразующая часть косметической облицовки -модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная(две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехол полимерный, крепление замковое или с использованием вакуумной мембраны. Углепластиковая стопа с высокой степенью энергосбережения, с активной пяткой CarbonX и расщепленной передней частью, с выбором жесткости под массу и активность пациента. Коленный шарнир с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая вязкость жидкости в гидроцилиндре). | 1471610,00 | 16.07.2013г. | 352 | 03471000116 13 000063
24 | Степпер Horizon Dynamic 2 | без мотора, нагрузка изменяться за счет регулирования 2-ух гидравлических тормозных цилиндров. Консоль работает от двух AA батареек. Система нагружения независимая гидравлическая; питание без подключения к сети; регулировка нагрузки механическая; движение педалей независимое; пульс измеряетя сенсорными датчиками на рукоятках; покрытие педалей нескользящее; имеютя эргономичные поручни для удобного хвата | 59000,00 | 21.10.2015 | 270 |
24 | Поручень для унитаза Liddy | Обеспечивает дополнительную опору для лиц с ограниченными возможностями. Каркас поручня для стандартного унитаза с регулировкой по высоте от 63см. до 74см. Устанавливается поручень без сверления. | 6500,00 | 23.10.2015г. | 272 | 14909039203 15 000189

24

Параподиум PD-180

Параподиум обеспечивает опору нижних конечностей и туловища (система ортез), для обеспечения вертикализации и передвижения. Ортопедический динамический параподиум предназначен для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения) без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Возможность принимать положение стоя из положения сидя (с коляски).
Основная функция параподиума, обеспечение опоры инвалида при ходьбе по любой ровной поверхности и поддержке его ортоградной (естественной, вертикальной) позы.

198144,00

26.10.2015г.

0347100011614000176-0024016-02

1490903920315000186

24 | Подъемник электрический для ванны | Подъемник электрический для ванны с откидной спинкой. Подъемник для ванны в форме комфортного сиденья с высокой откидной спинкой, подголовником и откидными боковинами. Подъемник на опорной платформе со специальными безопасными присосками ставится непосредственно в ванну и управляется с пульта. Подъемник оснащен бесшумным электроприводом и литиевым аккумулятором. Легко складывается и подходит практически для любой ванны. Грузоподъемность — 135 кг. | 21392,5 | 01.06.2014г. | 0347100011614000080-0024016-01 | 03471000116 14 000101
24 | Пандус трехсекционный модель CF01-7132A | Пандус алюминиевый состоит из трех секций, длина в рабочем положении - 2760 мм, длина в сложенном виде - 1000 мм. Снабжен противоскользящими накладками и рифлением. Поставляются парами. | 19600 | 02.07.2012г. | 305 |
24 | Часы-будильник электронный | Имеет выбрационный, звуковой и световой сигнализатор. Модель Wake n Shake | 3700 | 15.12.2011г. | 570 |
24 | Доска вспомогательная для пересадки с кровати | Вспомогательное средство, предназначенное для обеспечения более легкого перемещения из инвалидной коляски на кровать или в ванную. Размер: 71 см x 21 см x 3 см. Масса изделия не более 1,5кг. | 1700 | 15.12.2011г. | 569 |
24 | Сиденье для ванной пластиковая с регулировкой по ширине и ручкой | Сиденье с ручкой из особо прочного пластика, нейтрального к воздействию воды, с резиновыми зажимами жестко фиксирующими сиденье, предотвращая скольжение или перемещение. Сиденье приспосабливаться под ширину ванны (от 36 см. до 64 см.). Максимальная нагрузка не менее 115кг. | 2000 | 15.12.2011г. | 569 |
24 | Прикроватная тумба | Прикроватная тумба с встроенным столиком, на колесах с двумя тормозами. | 22553,67 | 01.06.2014г. | 0347100011614000080-0024016-01 | 03471000116 14 000101
24 | Откидной столик для еды | Конструкция столика рассчитана на его применение над кроватью. Нижняя часть основания заходит под кровать, а верхняя часть со столешницей располагается над лежащим на кровати. Столик регулируется по высоте. Столешница допускает влажную дезинфекцию и местный нагрев. | 2470,59 | 01.06.2014г. | 0347100011614000080-0024016-01 | 03471000116 14 000101
24 | Подъемник гусеничный для перемещения по лестницам | Мобильный лестничный подъемник гусеничного типа исключительно безопасен и комфортен. Он дает возможность людям с ограниченными физическими возможностями, находясь в инвалидном кресле, преодолевать любые лестницы, без использования специальных стационарных подъемных устройств. Модель Т 09 VIMEC | 175451,33 | 01.06.2014г. | 0347100011614000080-0024016-01 | 03471000116 14 000101
24 | Специальная одежда для лиц, передвигающихся в креслах-колясках: | Плащ-накидка с капюшоном из водозащитной ткани для использования в инвалидных колясках. Нижняя часть плащ-накидки спереди собирается на резинку. Для защиты от ветра и стягивания капюшона предусмотрена шнуровка. Прозрачные вставки на капюшоне и светоотражающие полоски для обеспечения безопасности. | 5000 | 10.06.2014г. | 163 |
Утепленный мешок для ног. Подкладка из искусственного меха с добавлением шерсти и синтепона. Фиксация мешка на коляске обеспечивается липучкой, которая крепится к спинке коляски, и двумя эластичными петлями, которые натягиваются на ручки коляски. Мешок оснащен П-образной молнией так, чтобы его верхнюю часть можно было открыть с любой стороны или полностью снять. | 9000 | 10.06.2014г. | 163 |
Куртка универсальная на синтепоне из водо и ветрозащитной ткани. Ширина рукава регулируемая (с помощью застежки-липучки). Молния укорочена, съёмный капюшон регулируется с помощью шнуровки и застёгивается на липучке. Использование в кресле-коляске обеспечивается специальным кроем спинки куртки. Передняя часть куртки удлинённая. | 10700 | 10.06.2014г. | 163 |
Спортивный костюм с флисовой подкладкой. Покрой штанов позволяет носить памперсы. Специальный, удлиненный покрой кофты . | 8500 | 10.06.2014г. | 163 |
Защитные перчатки без пальцев для управления креслом-коляской. В области ладони вставки из кожи устойчивой к стиранию и разрывам. Специальный наполнитель гель в области ладони гасит вибрацию, снижает усталость рук. | 2500 | 10.06.2014г. | 163 |
Специальные перчатки из натуральной кожи для управления креслом-коляской. Ветрозащитные, водонепроницаемые. Специальный наполнитель гель в области ладони гасит вибрацию, снижает усталость рук. | 3500 | 10.06.2014г. | 163 |
Брюки непромокаемые классического покроя с прочной, водонепроницаемой и «дышащей» тканью, утеплитель флис. Вентиляционные отверстия расположены с внутренней части бедер. Все швы проклеены для большей прочности и влагозащиты. | 5300 | 10.06.2014г. | 163 |
| Рюкзак для инвалидной кресла-коляски | Имеет специальное крепление на спинку коляски. Два отделения для документов на молнии с крупными звеньями; три накладных кармана - два боковых и один передний; два вшитых потайных кармана на спинке рюкзака, один пришитый навесной сетчатый карман в основном отделении для ключей и монет; светоотражающий и водоотталкивающий чехол. | 2000 | 10.06.2014г. | 163 |

- Версия для печати

2017 ГОД: ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА БАЗЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 755000 РУБЛЕЙ, ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 2,9%, УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В МАГАДАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО, ДО 15 ЧИСЛА!

Адрес:
685000, Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская 40-А

Телефоны | Режим работы |

Приемная:

62-50-41

горячая линия по вопросам начисления пособий:

69-77-62

Понедельник: с 09:00 до 18:00

Вторник: с 09:00 до 18:00

Среда: с 09:00 до 18:00

Четверг: с 09:00 до 18:00

Пятница: с 09:00 до 18:00

Суббота, воскресенье: Выходной

Перерыв: с 13:00 до 14:00

Создание сайта
ADT Web Solutions

© 2001-2017 ГУ - Магаданское региональное отделение ФСС РФ