Управление Информатизации Москвы :: Городская мультисервисная транспортная сеть (ГМТС) :: Сетевая Москва

| Распечатать
| Закрыть

# Городская мультисервисная транспортная сеть (ГМТС)

#

расширенный поиск

Главная страница » .. » Городская мультисервисная транспортная сеть (ГМТС)

# Сетевая Москва

Городская мультисервисная транспортная сеть правительства Москвы обеспечивает связью и мультимедиасервисами все органы исполнительной и законодательной власти города. Сегодня ее четырехуровневая иерархия охватывает префектуры и районные управы всех административных округов.

Городская мультисервисная транспортная сеть (ГМТС) правительства Москвы создается с 2006 года для обеспечения потребностей в телекоммуникационных услугах органов исполнительной и законодательной власти города. Сеть предоставляет своим абонентам множество разнообразных сервисов, передачу данных на скоростях до 10 Гбит/с, обеспечивает качественную и надежную цифровую телефонную связь, предоставляет услуги аудио- и видеоконференцсвязи. По каналам ГМТС работают системы видеонаблюдения и осуществляются видеотрансляции.

Основанием для создания городской мультисервисной транспортной сети правительства Москвы является Распоряжение правительства Москвы от 02 августа 2006 года № 1507-РП «О дальнейшем развитии корпоративной мультисервисной сети правительства Москвы». Работы координирует государственный заказчик и оператор ГМТС – финансово-хозяйственное управление (ФХУ) мэрии Москвы.

## От корпоративной сети к городской

Предпосылками создания ГМТС явились работы 1995 года, когда в здании мэрии Москвы был установлен первый маршрутизатор Cisco 7507, к которому каналами с пропускной способностью 2 Мбит/с были присоединены 10 префектур административных округов города. Так была создана ТСМ – территориальная сеть мэрии Москвы.

В 2001 году была проведена модернизация, в результате чего сеть получила возможность передавать критичный с точки зрения временных задержек трафик. Так была создана КМС – Корпоративная мультисервисная сеть правительства Москвы. КМС строилась в соответствии с принципами построения и задачами, заложенными в концепции: топология – «звезда», с конечными узлами связи, организованными в городских организациях, соединенными каналами с пропускной способностью каналов 2 Мбит/с.

Со временем появились новые задачи и, как следствие, новые организации, решающие их, – единые информационно-расчетные центры, инженерно-технические центры, структурированные, как и управы районов, по территориальной принадлежности городу. В сложившихся условиях возможностей КМС оказалось недостаточно, что привело к необходимости построения на базе КМС городской мультисервисной транспортной сети – ГМТС, обладающей характеристиками, превосходящими характеристики КМС, предусмотренные концепцией ее создания: более высокой пропускной способностью и надежностью, расширенными функциональными возможностями.

Таким образом, городская мультисервисная транспортная сеть является дальнейшим развитием корпоративной мультисервисной сети правительства Москвы.

## Четырехуровневая иерархия

ГМТС основана на современных технологиях и принципах создания транспортных сетей и ориентирована на другую топологию, учитывающую возросшие требования по надежности работы сети, подключению новых пользователей и включению в состав сети новых объектов.

В основе топологии транспортной сети – трехуровневая иерархическая модель, соответствующая административно-территориальной структуре города. В целях обеспечения отказоустойчивости сети на всех уровнях используется кольцевая топология, что обеспечивает быстрое восстановление работы сети при выходе из строя отдельных каналов.

Первый уровень иерархии ГМТС – опорная телекоммуникационная сеть, создаваемая на базе волоконно-оптических линий связи, проходящих через узлы связи (УС), расположенные в префектурах административных округов Москвы.

Опорная телекоммуникационная сеть (ОТС) создается в виде «кольца» IP/MPLS со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet) и «кольца» SDH со скоростью передачи данных 622 Мбит/с (STM-4). В состав ОТС входят 11 узлов связи, один из которых является центральным (ЦУС), а десять других - типовыми. «Кольцо» ОТС (префектуры административных округов и ЦУС) организуется с использованием волоконно-оптических линий связи ФХУ мэрии Москвы и активного сетевого оборудования ГМТС правительства Москвы.

Второй уровень иерархии ГМТС - периферийная телекоммуникационная сеть (ПТС), создаваемая на базе ВОЛС, проходящих через узлы связи, расположенные в одной из организаций районного уровня: управе, локальном центре мониторинга, ЕИРЦ. В каждом административном округе организовано кольцо ПТС IP/MPLS со скоростью передачи данных 1 Гбит/с (Gigabit Ethernet) и кольцо SDH со скоростью передачи данных 155 Мегабит/с STM-1. Количество таких двойных колец соответствует общему количеству административных округов Москвы.

Городские объекты подключаются по интерфейсам Gigabit Ethernet и E1 к узлам связи ПТС по волоконно-оптическим линиям связи. Узлы связи городских объектов, подключенные к ПТС, образуют третий уровень иерархии ГМТС – сеть доступа (СД). Сеть доступа создается в виде «колец» IP/MPLS со скоростью передачи данных 1 Гбит/с (Gigabit Ethernet) и каналов синхронной передачи данных со скоростью 2 Мбит/с ( E1).

Для повышения оперативности и эффективности работы служб и организаций города за счет своевременного получения информации об оперативной обстановке в городе создается четвертый уровень иерархии ГМТС – районная опорная сеть передачи данных (РОСПД).

РОСПД предназначена для реализации высокоскоростных телекоммуникационных сервисов (передача файлов, голосовых, видео- и других типов данных) для системы обеспечения безопасности города и информационных и диспетчерских систем жилищно-коммунального хозяйства. РОСПД подключается к третьему уровню ГМТС в помещениях инженерно-технического центра (ИТЦ) районов.

## Плюсы без минусов

Основные технологические особенности ГМТС:

- современная высокоскоростная магистральная мультисервисная сеть на основе технологий IP/MPLS и SDH;
- пропускная способность, надежность и функциональные возможности превосходят аналогичные характеристики КМС;
- разделение потоков данных, телефонии, видео- и аудиоинформации разных организаций и подразделений правительства Москвы происходит на базе единой сетевой инфраструктуры канального и сетевого уровней;
- есть возможность организации (с гарантированной защитой) информационно независимых виртуальных частных сетей (VPN) для различных потребителей с обеспечением гарантированной полосы пропускания и качества обслуживания (QoS), достаточного для передачи в реальном времени "голоса и данных" для каждой VPN;
- используется иерархический принцип на базе двух дополняющих друг друга технологий: мультипротокольная коммутация по меткам (IP/MPLS) и синхронная цифровая иерархия (SDH).

В целях минимизации времени простоя, снижения затрат на сопровождение сети, возможности адаптации к новым технологиям и гибкости конфигурирования сети предусмотрена система сетевого управления ГМТС.

А что завтра?

Мэром Москвы был принят ряд важнейших решений по развитию ГМТС. В рамках работ по развитию сети предусматривается:

- расширение периферийной телекоммуникационной сети в связи с увеличением количества подключаемых объектов;
- увеличение пропускной способности сети IP/MPLS c 10 Гбит/с до 20 Гбит/с;
- увеличение пропускной способности сети SDH;
- организация предоставления телекоммуникационных сервисов (потоков Е1 и VPN ) узлами связи сети доступа.

Ядро информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города должно быть под контролем правительства Москвы, таким образом, ГМТС – это основа информационной безопасности и информационной независимости правительства.

А. Чернышов, К. Жигунов, С. Мельник

Версия для печати

#

Правительство Москвы
Инфоград
Московский городской портал
Информационный портал ЖКХ
ИТЦ ФХУ
«Электронная Россия»
Тендерный комитет города Москвы
Статистика сайта Управления информатизации г. Москвы в СГП
а также...