Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту инженерных систем в здании Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

|  |  |  |  |  |  | PDA |

Адрес: 454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: | (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: | (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда
___________ Г.А. Федина
«____» ноября 2010 года
Извещение № 3-а
о проведении открытого аукциона
на право заключения государственного контракта на оказание услуг
по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту инженерных систем в здании Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда

Наименование пункта извещения | Содержание пункта
Форма торгов | Открытый аукцион
Заказчик
Наименование государственного заказчика | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Контактное лицо: Вакольчук Валентина Владимировна
Место нахождения | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,83
Почтовый адрес | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,83
Адрес электронной почты | vg@18aas.arbitr.ru
Номер контактного телефона | (351) 259-65-21, факс 259-66-33

Предмет контракта | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту инженерных систем в здании Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
Качественная характеристика и объем предоставляемых услуг | В соответствии с разделом III документации об аукционе
Место оказания услуг | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,83
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 1 080 000 руб. (один миллион восемьдесят тысяч рублей)
Документация об аукционе

Срок и место предоставления заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, каб. 615 на бумажном носителе.
Дата начала подачи заявок: «25» ноября 2010 года.
Дата окончания подачи заявок: до 10-00 ч. (по местному времени) «15» декабря 2010 года
Время приема аукционных заявок: с 9-00 ч. и до 18-00 ч. ежедневно, в пятницу с 9-00 до 16-45.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе | Документация предоставляется в течение двух рабочих дней на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа, на бумажном носителе и в электронном виде без взимания платы по месту нахождения Заказчика: г.Челябинск, пр.Ленина, 83
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | http:/ www.zakupki.gov.ru
Проведение аукциона
Место | По адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 83 каб.610
Дата | 17 декабря 2010 года
Время | 14 часов 00 минут по местному времени
Преимущества ОИ / УИС | Не предоставляются

Начальник отдела эксплуатации и
материально – технического снабжения В.В. Вакольчук
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
г.Челябинск ___________________г.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», далее именуемый «Государственный заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ___________________________, действующей на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», по итогам проведения аукциона и в соответствии с протоколом аукциона № от «__»_____2010 г. заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется с 01.01.2011 г по 31.12.2011 г. включительно оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию инженерных систем:
- охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
- автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС);
- автоматического газового пожаротушения (АУГП);
- оповещения при пожаре и управление эвакуацией (СОУЭ);
- контроля и управления доступом (СКУД);
- охранного телевизионного наблюдения (СОТ)
далее систем в здании Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83 в соответствии с регламентом проведения технического обслуживания систем, приведённом в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя проведение регламентных работ и планово - предупредительный ремонт систем с целью обеспечения содержания систем в рабочем состоянии.
1.3. Регламентные работы выполняются Исполнителем по графику, согласованному с Заказчиком, а работы по устранению неисправностей (в объеме планово - предупредительный ремонта) – по мере необходимости или по требованию Заказчика.
1.4. Планово - предупредительный ремонт производится с целью восстановления работоспособности систем.
1.5. Планово - предупредительный ремонт систем производится путем замены неисправных технических средств на исправные. Замена в общем виде включает в себя проведение следующих работ:
- Снятие неисправных технических средств, узлов, проводок и установка на их место исправных.
- Проверка работоспособности системы.
1.6. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.7. Перечень и количество оборудования, входящего в состав систем приведены в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги по техническому обслуживанию (далее ТО) систем в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
2.1.2. Обеспечить Заказчику бесперебойное функционирование, работоспособное состояние систем в соответствии с требованиями технической документации в течение всего периода эксплуатации.
2.1.3. Обеспечить присутствие техника по обслуживанию на объекте.
2.1.4. Устранять недостатки и сбои в работе систем в период действия настоящего контракта в течение трех часов с момента обнаружения.
2.1.5. Для проверки работоспособности извещателей дымовых адресных DP2051 и DP2061 фирмы AIRTECH, входящих в систему автоматической установки пожарной сигнализации, необходимо иметь в наличии устройство для проверки дымовых извещателей.
2.1.6. Согласовывать с Заказчиком оказание дополнительных услуг.
2.1.7. При оказании услуг соблюдать внутриобъектовый режим Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, правила технической и пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима (в том числе обеспечения низкого уровня шума).
2.1.8. При оказании услуг по техническому обслуживанию использовать персонал, требуемой квалификации.
2.1.9. Нести ответственность за причинённый по вине своего сотрудника материальный ущерб.
2.1.10. При оказании услуг по конкретному виду оборудования вести запись в журнале учета «Техническое обслуживание систем».
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для выяснения и устранения причин нестабильной работы систем только при наличии письменного согласия Заказчика. В случае привлечения третьих лиц, оплата за оказанную третьими лицами услугу производится за счет Исполнителя.
2.2.2. Переносить сроки оказания услуг только по согласованию с Заказчиком.
2.2.3. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем.
2.2.4. Оказывать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации систем, выдавать технические рекомендации по улучшению работы систем.
2.2.5. Требовать своевременной оплаты в соответствии с п. 5.3. на основании актов об оказании услуг по техническому обслуживанию систем.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Обеспечивать своевременную оплату услуг в соответствии с условиями настоящего контракта, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.3.2. Обеспечивать своевременную приёмку исполнения услуг Исполнителя по контракту.
2.3.3. При необходимости предоставлять Исполнителю на время действия настоящего контракта помещение для персонала обслуживающего системы.
2.3.4. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую для
исполнения им обязательств в рамках настоящего контракта.
2.3.5. После оказания услуги по техническому обслуживанию систем подтверждать подписью ответственного представителя Заказчика факт оказания услуг Исполнителем, о чем делать отметку в журнале оказания услуг.
2.3.6. Визировать акт сдачи-приемки оказанных услуг, представленный Исполнителем, в срок не более трех рабочих дней со дня его предоставления, что является условием оплаты оказанных услуг Заказчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения условий контракта.
2.4.2. В случае выполнения ТО с существенным нарушением условий настоящего контракта отказаться от оплаты услуг до устранения замечаний.
2.4.3. Требовать от Исполнителя оформления и предоставления акта оказанных услуг.
2.4.4.Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в проведении проверки качества технического обслуживания.
2.4.5. Назначить своим приказом ответственного представителя Заказчика, осуществляющего контроль за своевременностью и качеством оказываемых услуг по ТО с правом подписания технических актов, подтверждающих факт оказания услуг Исполнителем и сообщить о назначении такого лица Исполнителю.
2.4.6. Предъявить требования Исполнителю, связанные с ненадлежащим качеством оказанных услуг также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков действия контракта.
3. Требования к услугам по техническому обслуживанию
3.1.1. Услуги по ТО должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.
3.1.2. Услуги по ТО должны осуществляться в полном объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.1.3. Материалы и оборудование для оказания услуг по обслуживанию систем предоставляется за счет Исполнителя.
3.1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения обслуживаемого оборудования во время оказания услуг по ТО лежит на Исполнителе.
3.1.5. Исполнитель предоставляет гарантию в течение 12 месяцев на качество предоставляемых услуг, обеспечивающих работоспособность системы после выполнения технического обслуживания и ремонта.
4. Требования по обеспечению режима конфиденциальности
4.1. Заказчик и Исполнитель должны строго хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную и коммерческую тайны, полученной в процессе работы или от третьих лиц, и принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только с общего согласия Заказчика и Исполнителя.
Перечень конфиденциальной информации, содержащей служебную и коммерческую тайны, содержится в Указе Президента РФ от 06.03.97 г. № 188 "О перечне сведений конфиденциального характера".
4.2. Работы в выделенных и защищаемых помещениях проводятся в присутствии ответственного сотрудника Заказчика.
5. Порядок приема-сдачи услуг
5.1. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с условиями, оговоренными контрактом.
5.2. Приемка-сдача оказанных услуг осуществляется Заказчиком на месте оказания услуг. Сведения об оказании услуг заносятся в журнал учета «Техническое обслуживание систем» за подписью представителей Исполнителя и Заказчика.
5.3. При приемке услуг Заказчик обязан:
а) проверить сроки оказания услуг;
б) произвести необходимую проверку для определения количества, качества и содержания оказанных услуг по ТО.
5.4. Заказчик вправе также потребовать демонстрации работоспособности оборудования после выполнения на нем услуг по ТО.
5.5. Во всех случаях, когда при приемке услуг устанавливается повреждение или порча оборудования, или не качественное выполнение ТО, стороны настоящего контракта обязаны составить акт об этом.
5.6. Приемка оказанных услуг по ТО считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и содержания окончена в установленные сроки.
5.7. Днем исполнения обязательства по проведению ТО со стороны Исполнителя считается его сдача полностью (или частично в случае поэтапного оказания услуг) Заказчику и его приемка по качеству услуг с подписанием акта приёма-сдачи оказанных услуг.
6. Стоимость услуг и порядок расчётов
6.1 Стоимость услуг по настоящему контракту определяется в российских рублях и составляет ____________________________________ рублей, в том числе НДС _____________, и остаётся неизменной в течение срока действия настоящего контракта.
6.2. Расчёты по настоящему контракту производятся Заказчиком ежемесячно в сумме _______________________________ рублей за фактически оказанные услуги.
6.3. Оплата по контракту производится Заказчиком ежемесячно до 30 числа текущего месяца на основании выставленного Исполнителем счета. Основанием для выставления счета является подписанный сторонами Акта сдачи - приёмки оказанных услуг
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае неподписания Заказчиком акта приема – сдачи услуг в течение двух месяцев подряд по причине неоказания услуг в полном объеме или оказания услуг ненадлежащего качества, контракт подлежит расторжению в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, препятствующих исполнению обязательств по контракту.
8.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года включительно.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону с обязательным указанием на то, что данное извещение является неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК
Восемнадцатый арбитражный
Апелляционный суд.
454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
ОРГН 1067453011097,
ИНН 7453156217,
КПП 745301001,
БИК 047501001,
Расчетный счет 40105810400000010030
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области
л/с 03691817320

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Председатель суда ____________________ Г.А. Федина |

Приложение № 1
к контракту от «____»_________200 г. №_____
Регламент услуг по техническому обслуживанию систем
Техническое обслуживание должно проводиться 1 (один) раз в месяц.
1. Регламент услуг по техническому обслуживанию систем охранной, тревожной сигнализации (СОТС):
- Произвести внешний осмотр и чистку корпуса компьютера, удалить временные файлы, очистить, проверить файловую систему на целостность, произвести сканирование дискового пространства на наличие поврежденных секторов. Проверить целостность и чистоту разъемных соединений цепей питания, качество контакта всех разъемов блока питания, качество контакта во всех разъемах подключения внешних устройств, удалить пыль внутри корпуса, с материнской платы, с плат расширения, с корпусов жесткого диска, дисковода 3,5", DVD-привода, проверить надежность крепления. Просмотреть системный журнал на возможность несанкционированного доступа, незапланированного перезапуска компьютера. Проверить работоспособность вентилятора обдува блока питания и кулера, очистить их от пыли, проверить соответствие выходных напряжений блока питания, произвести чистку головки дисковода 3,5" или DVD-привода с помощью специальной чистящей дискеты или диска. Обслуживание компьютерной программы (обновления, изменения конфигурации);
- Проверка внешнего состояния приборов;
- Проверка работоспособности оборудования согласно эксплуатационным, конструкторским документам для каждого прибора;
- Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, качества заземления и целостности заземляющих проводов;
- Проверка сопротивления изоляции шлейфов сигнализации;
- Проверка и регулировка напряжения питания приборов и извещателей;
- Проверка соответствия номиналам и исправности предохранителей в приборах;
- Проверка состояния аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания;
- Удаление с поверхности приборов, поверхности клемм, контактов перемычек пыли, грязи, следов коррозии;
- Чистка или продувка воздухом от пыли пожарных и охранных объемных извещателей;
- Проверка работоспособности автоматизированных рабочих мест, их программного обеспечения и системы в целом;
- Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособных приборов, блоков, плат, и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные заменяемым на время ремонта приборов, вышедших из строя;
- другие работы.
2. Регламент услуг по техническому обслуживанию системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС):
- Произвести внешний осмотр и чистку корпуса компьютера, удалить временные файлы, очистить, проверить файловую систему на целостность, произвести сканирование дискового пространства на наличие поврежденных секторов. Проверить целостность и чистоту разъемных соединений цепей питания, качество контакта всех разъемов блока питания, качество контакта во всех разъемах подключения внешних устройств, удалить пыль внутри корпуса, с материнской платы, с плат расширения, с корпусов жесткого диска, дисковода 3,5", DVD-привода, проверить надежность крепления. Просмотреть системный журнал на возможность несанкционированного доступа, незапланированного перезапуска компьютера. Проверить работоспособность вентилятора обдува блока питания и кулера, очистить их от пыли, проверить соответствие выходных напряжений блока питания, произвести чистку головки дисковода 3,5" или DVD-привода с помощью специальной чистящей дискеты или диска. Обслуживание компьютерной программы (обновления, изменения конфигурации).
- Проверка внешнего состояния приборов;
- Проверка работоспособности оборудования согласно эксплуатационным, конструкторским документам для каждого прибора;
- Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, качества заземления и целостности заземляющих проводов;
- Проверка сопротивления изоляции шлейфов сигнализации;
- Проверка и регулировка напряжения питания приборов и извещателей;
- Проверка соответствия номиналам и исправности предохранителей в приборах;
- Проверка состояния аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания;
- Удаление с поверхности приборов, поверхности клемм, контактов перемычек пыли, грязи, следов коррозии;
- Чистка или продувка воздухом от пыли пожарных и охранных объемных извещателей;
- Проверка работоспособности автоматизированных рабочих мест, их программного обеспечения и системы в целом;
- Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособных приборов, блоков, плат, и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные заменяемым на время ремонта приборов, вышедших из строя;
- другие работы.
3. Регламент услуг по техническому обслуживанию системы автоматического газового пожаротушения (АУГП):
- Проверка работоспособности оборудования согласно эксплуатационным, конструкторским документам для каждого прибора;
- Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- Проверка надежности защитного заземления оборудования и трубопровода системы пожаротушения;
- Проверка сопротивления изоляции шлейфов сигнализации;
- Проверка и регулировка напряжения питания приборов и извещателей;
- Проверка соответствия номиналам и исправности предохранителей в приборах;
- Проверка состояния аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания;
- Удаление с поверхности приборов, поверхности клемм, контактов перемычек пыли, грязи, следов коррозии;
- Контроль исправности работы модуля газового пожаротушения;
- Проверка электрической пусковой цепи модуля газового пожаротушения;
- Чистка или продувка воздухом от пыли пожарных извещателей;
- Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособных приборов, блоков, плат, и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные заменяемым на время ремонта приборов, вышедших из строя;
- другие работы.
4. Регламент услуг по техническому обслуживанию системы оповещения при пожаре и управление эвакуацией (СОУЭ):
- Проверка крепления потолочных и настенных громкоговорителей, удаление пыли, проверить целостность и чистоту разъемных соединений цепей аудиосигналов и питания, провести внешний осмотр крепления монтажной платы и состояние радиоэлементов, расположенных на ней;
- Визуальный осмотр панели и блока цифровых сообщений, проверка работоспособности;
- Визуальный осмотр аварийной панели, аварийного переключателя, коммутатора, блока реле, усилителя мощности и очистка оборудования от пыли;
- Проведение внешнего осмотра, удаление пыли и грязи, проверка предохранителей, измерение электрических параметров, проверка аккумуляторов, внутренний осмотр источников питания. Проверка коммутационных соединений;
- Проверка работоспособности компонентов системы голосового оповещения, тестирование системы согласно эксплуатационным, конструкторским документам;
- Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособного оборудования на исправные однотипные и функционально эквивалентные, заменяемым на время ремонта оборудования, вышедшего из строя;
- другие работы.
5. Регламент услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД):
- Произвести внешний осмотр и чистку корпуса компьютера, удалить временные файлы, очистить, проверить файловую систему на целостность, произвести сканирование дискового пространства на наличие поврежденных секторов. Проверить целостность и чистоту разъемных соединений цепей питания, качество контакта всех разъемов блока питания, качество контакта во всех разъемах подключения внешних устройств, удалить пыль внутри корпуса, с материнской платы, с плат расширения, с корпусов жесткого диска, дисковода 3,5", DVD-привода, проверить надежность крепления. Просмотреть системный журнал на возможность несанкционированного доступа, незапланированного перезапуска компьютера. Проверить работоспособность вентилятора обдува блока питания и кулера, очистить их от пыли, проверить соответствие выходных напряжений блока питания, произвести чистку головки дисковода 3,5" или DVD-привода с помощью специальной чистящей дискеты или диска. Обслуживание компьютерной программы (обновления, изменения конфигурации).
- Внешний осмотр, проверка состояния и работоспособности оборудования СКУД (контроллеров доступа, Proxymiti считывателей, кнопок запроса на выход, электромагнитных замков дверных доводчиков, источников бесперебойного питания, и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.;
- Профилактика Proxymiti считывателей, кнопок запроса на выход «ЕXIT», электромагнитных замков, дверных доводчиков, шлейфов СКУД (устранение неисправностей, разборка, чистка, сборка, проверка работоспособности и т.п.);
- Проверка прочности крепления технических средств, внешних соединений;
- Проверка состояния и положения органов управления;
- Проверка состояния световой индикации;
- Профилактический осмотр электрических проводок, шин и кабелей;
- Проверка технических характеристик (напряжение, силу тока, уровень управляющих сигналов и т.д.);
- Измерение сопротивления изоляции шлейфов СКУД, измерение сопротивления защитного заземления приемных приборов и приборов управления;
- Проверка состояния аккумуляторных батарей;
- Проверка работоспособности оборудования СКУД при имитации неисправностей (падение напряжения, отключения электропитания, повреждения и т. д.);
- Проверка работоспособности автоматизированного рабочего места, программного обеспечения и системы в целом;
- Проверка наличия информационных надписей и т.д.;
- Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособного оборудования на исправные однотипные и функционально эквивалентные, заменяемым на время ремонта оборудования, вышедшего из строя;
-Другие работы.
6. Регламент услуг по техническому обслуживанию системы охранного телевизионного наблюдения (СОТ)
- Произвести внешний осмотр и чистку корпуса компьютера, удалить временные файлы, очистить, проверить файловую систему на целостность, произвести сканирование дискового пространства на наличие поврежденных секторов. Проверить целостность и чистоту разъемных соединений цепей питания, качество контакта всех разъемов блока питания, качество контакта во всех разъемах подключения внешних устройств, удалить пыль внутри корпуса, с материнской платы, с плат расширения, с корпусов жесткого диска, дисковода 3,5", DVD-привода, проверить надежность крепления. Просмотреть системный журнал на возможность несанкционированного доступа, незапланированного перезапуска компьютера. Проверить работоспособность вентилятора обдува блока питания и кулера, очистить их от пыли, проверить соответствие выходных напряжений блока питания, произвести чистку головки дисковода 3,5" или DVD-привода с помощью специальной чистящей дискеты или диска. Обслуживание компьютерной программы (обновления, изменения конфигурации).
- Проверка внешнего состояния камер и видеорегистраторов;
- Проверка работоспособности оборудования согласно эксплуатационным, конструкторским документам для каждого прибора;
- Проверка состояния внешних монтажных проводов, кабелей, контактных соединений, качества заземления и целостности заземляющих проводов;
- Проверка и регулировка напряжения питания;
- Проверка соответствия номиналам и исправности предохранителей;
- Проверка состояния аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания;
- Удаление с поверхности камер, видеорегистраторов, блоков питания, поверхности клемм, контактов перемычек пыли, грязи, следов коррозии;
- Чистка или продувка воздухом от пыли шкафа, где установлены видеорегистраторы;
- Проверка работоспособности автоматизированного рабочего места, программного обеспечения и системы в целом;
- Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособного оборудования: камер, видеорегистраторов, блоков питания, плат, и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные, заменяемым на время ремонта оборудования, вышедшего из строя;
- другие работы.

Исполнитель ______________ | Заказчик Г.А. Федина

Приложение № 2
к контракту от «____»_________20 г. №_____
Перечень и количество оборудования, входящего в состав систем.
1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС):

№ | Перечень оборудования | Кол-во
1 | Компьютер ОПС с программным обеспечением и ключом защиты, АРМ "Орион", с операционной системой Windows XP | 1
2 | Монитор Hp 17" | 1
3 | Принтер Hp laserJet 1320 | 1
4 | Пульт контроля и управления "С2000М" | 1
5 | Клавиатура "С2000К" | 13
6 | Блок индикации "С2000-БИ" | 6
7 | Релейный блок "С2000-СП1" | 9
8 | Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ" | 1
9 | Контроллер по двухпроводной линии "С2000-КДЛ" | 20
10 | Прибор Приемо-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" | 2
11 | Прибор Приемо -контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" | 2
12 | Адресный Расширитель "С2000-АР1" | 232
13 | Адресный Расширитель "С2000-АР2" | 2
14 | Адресный Расширитель "С2000-АР8" | 34
15 | Извещатель Адресный оптико-электронный "С2000-ИК" | 252
16 | Извещатель оптико-электронный ИО 409-8 "Фотон-9" | 2
17 | Извещатель оптико-электронный ИО 309-7 "Фотон-Ш" | 20
18 | Извещатель совмещенный "Сова-3" (исп.А) | 5
19 | Извещатель Адресный поверхностный акустический "С2000-СТ" | 97
20 | Извещатель поверхностный вибрационный "Шорох-2" | 10
21 | Извещатель поверхностный вибрационный "Шорох-2-10" | 2
22 | Извещатель магнитоконтактный адресный "С2000-СМК" | 119
23 | Извещатель магнитоконтактный "ИО-102-20" | 33
24 | Извещатель магнитоконтактный "ИО-102-4" | 441
25 | Извещатель магнитоконтактный "ИО-102-5" | 152
26 | Оповещатель световой "Маяк-12-3М" | 2
27 | Извещатель тревожный ручной с фиксацией "ИО 101-2"(КНФ-1) | 60
28 | Радиопередающее устройство РПД | 1
29 | Радиоприемное устройство РПУ | 1
30 | Ловушка охранно-сигнальная «Кукла-Л» | 1
31 | Резервный источник питания "РИП-24В-3А-7" (исп.1) | 17
32 | Резервный источник питания "БИРП 12/2,5" | 8

2. Система автоматической установки пожарной сигнализации Aritech (АУПС):

№ | Перечень оборудования | Кол-во
1 | Компьютер АУПС с программным обеспечением Aritech и ключом защиты , с операционной системой Windows XP | 1
2 | Монитор Flatron L 1715S | 1
3 | Принтер Hp laserJet 1320 | 1
4 | Адресно-аналоговая пожарная панель (модель FP2864) | 2
5 | Извещатель дымовой адресный DP2051 | 545
6 | Извещатель дымовой (с возможностью подключения внешнего индикатора) адресный DP2061 | 330
7 | Извещатель тепловой адресный DT2053 | 2
8 | Извещатель пожарный ручной адресный DM2010 | 27
9 | Внешний оптический индикатор тревоги AI672 | 318
10 | Плата расширения на 2 адресных шлейфа LC2002 | 4
11 | Плату расширения на 16 зон ZE2016 | 2
12 | Модули изоляции коротких замыканий DB2003 | 38
13 | Модуль входов/выходов IO2034 | 22
14 | Универсальный сетевой узел UN2011 | 1

3. Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП):

№ | Перечень оборудования | Кол-во
1 | Модуль газового пожаротушения с электропуском | 7
2 | Модуль газового пожаротушения с пневмопуском конечный | 6
3 | Прибор Приемо -контрольный охранно-пожарный ППКОПП «Роса-2SL» | 5
4 | Сигнализатор давления с ниппелем и прокладкой | 5
5 | Коллектор в комплекте с ниппелями под РВД | 4
6 | Пульт дистанционного пуска | 4
7 | Пульт дистанционного пуска (уличное исполнение) | 1
8 | Пульт сигнализации | 1
9 | Извещатель оптико-электронный дымовой ИП 212-73 | 17
10 | Оповещатель свето-звуковой «Газ уходи» 12В | 4
11 | Оповещатель световой «Газ не входи» 12В | 4
12 | Оповещатель световой (уличное исполнение) «Газ не входи» 12В | 1
13 | Извещатель магнитоконтактный "ИО-102-4" | 5
14 | Доводчик для двери с максимальным весом 60 кг. | 6

4. Система оповещения при пожаре и управление эвакуацией (СОУЭ):

№ | Перечень оборудования | Кол-во
1 | Модуль акустический "Inter-M настенный SWS-03" | 27
2 | Модуль акустический "Inter-M потолочный CS-03" | 304
| Стойка с оборудованием "Inter-M": |
3 | Мониторная панел РМ-9208 | 2
4 | Автоматический блок цифровых сообщений VFM-60R | 1
5 | Тюнер с автопоиском и памятью на 30 программ PT-910S | 1
6 | Предварительный усилитель РР-9214 | 1
7 | Панель аварийной сигнализации ЕР-9216 | 1
8 | Аварийный переключатель 16 каналов ES-9116 | 1
9 | Блок реле на 16 каналов с индикацией RG-9116 | 1
10 | Матрикс блок управления РХ-9116 | 1
11 | Распределитель аудиосигнала РО-9106 | 1
12 | Усилитель мощности 370 Вт, контроль выходного сигнала СРА-9337 | 3
13 | Коммутационная панель ТВ-9116 | 1
14 | Блок питания PD-9359 | 1
15 | Зарядное устройство РВ-9207-А | 1
16 | Выносной микрофон RM-1 | 1

5. Система контроля и управления доступом (СКУД):

№ | Перечень оборудования | Кол-во
1 | Компьютер СКУД с программным обеспечением и ключом защиты "Parsec", с операционной системой Windows XP | 1
2 | Монитор LCD 19" | 1
3 | Контроллер NC-1000 | 65
4 | Контроллер NC-5000 | 5
5 | Считыватель Proximity NR-A03 | 84
6 | Считыватель Proximity NR-A05 | 12
7 | Кнопка выход | 41
8 | Электромагнитный замок AL-300 SH | 57
9 | Электромагнитный замок AL-300 SV-M | 9
10 | Доводчик для двери с максимальным весом 60 кг. | 63
11 | Турникет-трипод Т83 | 3
12 | Устройство для сбора проксимити карт PW-500 | 3
13 | Металлодетектор CS5000 | 2
14 | Шлагбаум ES-50 | 1
15 | Вызывная панель аудиовидеодомофона AVS 305|LG | 3
16 | Абонентский блок аудиовидеодомофона DPV-4MT | 3
17 | Принтер | 1

6. Система охранного телевизионного наблюдения (СОТ)

№ | Перечень оборудования | Кол-во
1 | Компьютер видеонаблюдения с программным обеспечением и ключом защиты "Pelco", с операционной системой Windows XP | 3
2 | Монитор LCD 19" | 3
3 | Монитор LCD 15" | 3
4 | Видеорегистратор "Pelco" | 3
5 | Видеокамера наружная «Pelco» | 22
6 | Видеокамера внутренняя «Pelco» | 21
7 | Объектив с переменным фокусным расстоянием «Pelco» | 43
8 | Кожух наружной установки с отапливанием | 22
9 | Устройство панорамирования и наклона | 4
10 | Блок питания камер «Pelco» п 457 | 3
11 | Блок питания камер «Pelco» п 455 | 3

Исполнитель ______________ | Заказчик Г.А. Федина

| Картотека арбитражных дел

| Календарь судебных заседаний

| Банк решений арбитражных судов

| Перерывы в заседаниях

| Подача жалоб на действия судей

| Подача документов Online

| Электронный страж

|  |  | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации |  |  |
|  |  |  | Федеральный арбитражный суд Уральского округа |  |  |
|  |  |  | Арбитражный суд Республики Башкортостан |  |  |
|  |  |  | Арбитражный суд Курганской области |  |  |
|  |  |  | Арбитражный суд Оренбургской области |  |  |
|  |  |  | Арбитражный суд Челябинской области |  |  |

| Госпошлина

| Депозитный счет

c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд |

ВАС РФ
Право.ру