## Информация о дрейфующей станции «Северный полюс – 39» за период 12-18.07.12

На 18 июля 08-00 мск координаты станции – 83°59.52 ' с.ш. 102°38.85 ' з.д. За недельный период общий дрейф станции составил 69.9 км, генеральный дрейф – 66.8 км в направлении 62°. С момента открытия станции (за 291 сутки) общий дрейф составил 1439.4 км, генеральный дрейф – 525.2 км.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 18 июля 2012
Проводятся работы по благоустройству станции. Ледовая обстановка в районе базовой льдины станции не изменялась.
Динамика ледяного покрова Ведётся круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции с помощью установленных сейсмометров и сейсмонаклономеров.
Ледовые исследования 15 и 16 июля проведены измерения толщины льда на ледовом полигоне методом прямого бурения и с помощью неконтактного магниторезонансного измерителя толщины льда ЕМ31 Ice в 32 точках соответственно. Функционирует автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы АРГОС поступает
в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Метеорология Проводятся стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута. Температура воздуха: средняя – плюс 0.3 °С, максимальная – плюс 2.1 °С, минимальная – минус 1.0 °С. Атмосферное давление: среднее –1006.8 гПа, максимальное – 1015.4 гПа, минимальное – 998.8 гПа. Средняя скорость ветра 5.8 м/с, максимальная 14.0 м/с. Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть ведется регулярно.
Специальные метеорологические исследования Ведутся наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные измерения температуры, относительной влажности и скорости ветра на высотах 2 и 10 м, измерения пульсаций скорости ветра и температуры воздуха, измерения температуры в снежном покрове. Проведены 7 серий измерений пространственного распределения спектра приходящей и отраженной солнечной радиации с помощью широкоугольного спектрометра Ramses с интервалом 5 м. Выполнено 50 измерений общего содержания озона. Продолжается непрерывная регистрация температуры воздуха в 1000-метровом слое атмосферы с пятиминутным интервалом и разрешением 10 метров с помощью метеорологического профилемера MTP5-PE. Производится непрерывная регистрация четырёх составляющих радиационного баланса суммарной солнечной радиации, отраженной коротковолновой радиации, длинноволнового излучения подстилающей поверхности, длинноволнового излучения атмосферы. Проводится определение прямой солнечной радиации в актинометрические сроки.
Аэрология Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда составила 31.46 км, максимальная – 37.02 км, минимальная – 23.59 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в гст росгидромета.
Океанографические исследования Выполнено 7 зондирований океана прибором SBE 19plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Исследования с применением беспилотного летательного аппарата (БЛА)
15 июля выполнен полет БЛА с целью получения информации по ледовой обстановке в районе станции с выполнением видеосъемки.
Гидрографические работы:
Выполнено 62.4 линейных километров маршрутного промера с помощью эхолота- профилографа "Bathy 2010». Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: Устойчиво функционирует беспроводная (wi-fi) информационно-вычислительная сеть, объединяющая все оперативные персональные компьютеры станции.
Радио Функционирует беспроводная телефонная сеть. Ведётся регулярный обмен данными с ААНИИ по ССС "Iridium". Связь устойчивая. Все оборудование в исправном состоянии.
ДЭС и транспорт Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. Два трактора и три снегохода находятся в рабочем состоянии.
Медицина На станции проводится плановая витаминизация личного состава.
Экспедиция по мониторингу морского льда на а/л «50 лет Победы»:
А/л «50 лет Победы» с сотрудником ААНИИ на борту – участником экспедиции по мониторингу морского льда, направляется к Мурманску.