## Информация о дрейфующей станции «Северный полюс-39» за период 21.06 – 27.06.12

На 8 часов утра по московскому времени, 27 июня 2012 года, координаты станции составили: 83 град. 59 мин. с.ш., 108 град. 06 мин. з.д.
За отчётную неделю общий дрейф составил 44.2 км, генеральный дрейф – 30.5 км в направлении 57 град., с момента открытия станции (за 270 суток) общий дрейф составил 1327.6 км, генеральный дрейф – 466.0 км в направлении 70 град.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 27 июня 2012
Проводятся работы по благоустройству станции на новом месте базирования.
Ледовая обстановка: Ледовая обстановка в районе базовой льдины станции не изменялась.
Динамика ледяного покрова: Ведется круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции с помощью установленных сейсмометров и сейсмонаклономеров.
Ледовые исследования: 24 июня проведены измерения толщины льда на ледовом полигоне методом прямого бурения в 32 точках. 25 июня проведены измерения толщины льда с помощью неконтактного магниторезонансного измерителя толщины льда EM 31 Ice в 32 точках.
Функционирует автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Метеорология: Проводятся стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя – минус 0.6 С Максимальная – плюс 1.1 С Минимальная – минус 2.3 С
Атмосферное давление: Среднее – 1003.1 гПа Максимальное – 1014.6 гПа Минимальное – 989.1 гПа
Средняя скорость ветра – 4.2 м/с, максимальная – 13.0 м/с. Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть ведется регулярно.
Специальные метеорологические исследования: Ведутся наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные измерения температуры, относительной влажности и скорости ветра на высотах 2 и 10 метров, измерение пульсаций скорости ветра и температуры воздуха, измерения температуры в снежном покрове. Проведены 7 серий измерений пространственного распределения спектра приходящей и отраженной солнечной радиации с помощью широкоугольного спектрометра RAMSES по 20 точкам с интервалом 5 метров. Выполнена 1 снегомерная съемка на 100-метровом полигоне с измерением толщины и плотности колонки снега через каждые 5 метров. Выполнено 4 измерения вертикального профиля температуры в снежном покрове с описанием плотности снега по 6-сантиметровым слоям, состояния слоев, а также структуры и размера кристаллов в слое. Выполнено 42 измерения общего содержания озона. Продолжается непрерывная регистрация температуры воздуха в 1000-метровом слое атмосферы с пятиминутным интервалом и разрешением 10 метров с помощью метеорологического профилемера MTP5-PE. Производится непрерывная регистрация 4-х составляющих радиационного баланса: суммарной солнечной радиации; отраженной коротковолновой радиации; длинноволнового излучения подстилающей поверхности; длинноволнового излучения атмосферы.
Аэрология: Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда – 32.1 км, максимальная – 34.8 км, минимальная – 30.4 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирований океана прибором SBE 19 Plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Гидрохимические исследования: 26 июня проведен пробоотбор морской воды батометрами Нискина с горизонтов от 2 до 250 метров для определения содержания растворенного кислорода, силикатов и фосфатов.
Гидрографические работы: Выполнено 55.5 линейного километра маршрутного промера с помощью эхолота-профилографа «Bathy 2010». Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: Устойчиво функционирует беспроводная (Wi-Fi) информационно-вычислительная сеть, объединяющая все персональные компьютеры станции.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. Два трактора и три снегохода находятся в рабочем состоянии.
Проводится плановая витаминизация личного состава станции.
Информация об экспедиции «Плавучий университет» на НИС «Профессор Молчанов»
На 26 июня судно работает в южной части Баренцева моря, выполняются океанографические и метеорологические наблюдения.
Информация об экспедиции по мониторингу морского льда на а/л «50-лет Победы»
26 июня а/л «50-лет Победы» с сотрудником ААНИИ – участником экспедиции по мониторингу морского льда, вышел в рейс из п. Мурманск к Северному полюсу.