## Разработан проект нового многоцелевого научно-исследовательского судна

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» разработал проект многоцелевого научно-исследовательского судна для поиска и разведки твердых полезных ископаемых в Мировом океане.

Судно предназначено для проведения комплексных геолого-геофизических, экологических и аналитических исследований по поиску и разведке месторождений железомарганцевых конкреций, кобальтомарганцевых корок, полиметаллических сульфидов и других нетрадиционных видов полезных ископаемых.

Диапазон использования судна очень широк. В научно-исследовательских экспедициях можно осуществлять следующие работы:

• картирование рельефа дна и промерные работы с использованием однолучевого и многолучевого эхолотов;

• геоакустическая съемка поверхности дна и сейсмоакустическое профилирование грунтового основания буксируемыми гидролокаторами бокового обзора с профилографом;

• фото- и теленаблюдения с использованием буксируемых необитаемых аппаратов;

• осмотровые работы буксируемыми и автономными необитаемыми аппаратами;

• геологическое опробование с применением грунтовых трубок, драг и тралов, коробчатых пробоотборников и дночерпателей, буровых агрегатов на глубинах до 6000 м;

• проведение экспресс-аналитических определений для геохимических, инженерно-геологических и экологических исследований;

• вертикальное гидрофизическое и гидрохимическое зондирование;

• метеорологические наблюдения с регистрацией данных;

• наблюдения за морскими животными и птицами и т.д.

Судно может проводить и другие научные исследования посредством установки модульных лабораторий и съемного оборудования, использования промерного катера и других средств судна, а также совместного использования с другими научно-исследовательскими судами. Судно имеет возможность автономно проводить длительные исследования в условиях чистой воды, разреженных ледовых полей, а также совершать переходы под проводкой линейного ледокола.

Основные характеристики судна: длина наибольшая, м 99; ширина, м 18,7; высота борта, м 7,9; осадка, м 4,8; водоизмещение, т 5100; скорость хода, уз. 14; мощность ЭУ, МВт; автономность, суток 120; численность экипажа, чел. 75

Разработанное новое многоцелевое НИС для поиска и разведки твердых полезных ископаемых соответствует мировой практике создания научно-исследовательских судов, а по ряду параметров (автономность, мощность спуско-подъемного оборудования) превосходит существующие мировые аналоги. Представленные материалы позволяют выполнить проектирование, строительство и оснащение нового НИС на высоком технологическом уровне, что дает возможность обеспечить его программами длительного использования в национальных интересах и на международном рынке.

Проект многоцелевого НИС был выполнен по заказу Минпромторга России в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009 - 2016 гг. при участии следующих соисполнителей:

- ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»;

- ФГУП «Судоэкспорт»;

- ООО «Судостроительный центр «Эверс».

23 октября 2013 г.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» , (30.10.2013)