## Полярная морская геологоразведочная экспедиция продолжает работы в пределах разведочного района России в зоне Срединно-Атлантического хребта

8 ноября 2013 НИС «Профессор Логачев» вышел в рейс № 36 из порта Санкт-Петербург. Проектная продолжительность рейса 217 суток с двумя заходами в п. Фор-де-Франс (о.Мартиника) и в п. Лас-Пальмас (Испания). Состав исполнителей 33 человека экипаж (капитан Рыбников Евгений Агеевич) и 29 человек научного состава. Руководитель работ - начальник рейса кандидат геолого-минералогических наук Иванов Виктор Николаевич.

Перед рейсом был выполнен ремонт на класс Регистра и проведена модернизация судна с целью его подготовки к работам с тяжеловесным оборудованием и морским испытаниям буровой установки ТК-15 планируемым на вторую половину 2014 года:

- установлена новая электрогидравлическая лебедка

- демонтирован люк ангара глубоководных аппаратов

- на вновь установленной палубе, покрытой деревянным настилом, установлен съемный технологический люк меньшего размера.

Основными геологическими задачами рейса № 36 являются:

- Изучение особенностей геологического и геоморфологического строения участка работ в осевой зоне САХ в пределах 15-ти блоков Российского разведочного района (блоки 13-14, 18-30).

- Выделение и предварительное изучение возможных новых рудопроявлений ГПС, оценка прогнозных ресурсов руд ГПС на участке работ по категории Р2 (блоки 13-14, 18-30) с предварительным выделением перспективных блоков.

Поставленные задачи будут решаться следующими методами исследований:

- гидролокационное профилирование комплексом ГБО «МАК» с опытно-методическими электроразведочными работами (ЕП) по регулярной сети профилей с задачами изучения особенностей распространения донных осадков и коренных пород, выявления микрорельефа и разрывной тектоники, выявления рудных объектов;

- гидрофизическое зондирование с задачами обнаружения гидрофизических аномалий, связанных с разгрузкой рудоносных гидротермальных источников, а также с целью экологического мониторинга;

- геологическое опробование коробчатым пробоотборником (грунтовой трубкой) и скальной драгой с задачами изучения геологического строения площади работ, поиска металлоносных осадков и зон гидротермальной переработки коренных пород;

- телевизионное профилирование аномальных участков с целью визуального поиска рудных тел;

- геологическое опробование телегрейфером обнаруженных сульфидных руд;

Все виды полевых работ обеспечиваются спутниковой навигацией, а профилирование комплексом ГБО «МАК», телепрофилирование и пробоотбор телегрейфером – системой подводной навигации ГАС «СИГМА-1001».

12 ноября 2013 г.

Роснедра , (04.12.2013)