## Информация о работе дрейфующей станции «Северный полюс-39» за период 10.11 – 16.11.11

На 8 часов утра по московскому времени 16 ноября 2011 года, координаты станции составили: 85 град. 24 мин. с.ш. 135 град. 14 мин. з.д.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 16 ноября 2011
За отчётную неделю общий дрейф составил 42.5 км, генеральный дрейф – 28.1 км в направлении 15 град., с момента открытия станции общий дрейф составил 306.1 км, генеральный дрейф – 162.9 км в направлении 31 град.
Ледовая обстановка: В пределах видимого горизонта ледовая обстановка без изменений. Работа на станции протекает в условиях установившейся в конце октября полярной ночи.
Ледовые исследования: 13 ноября размечен ледовый полигон стандартного размера на 36 точек, на котором 14 ноября была проведена первая снего-ледомерная съемка. Толщины льда: средняя 111.7 см; максимальная 271 см; минимальная 60 см. Превышение уровня льда: среднее 7.2 см; минимальное 0 см; максимальное 34 см. Высота снега: средняя 19 см; максимальная 51 см; минимальная 3 см.
Динамика ледяного покрова: 12 ноября начаты наблюдения за динамикой ледяного покрова. В сооруженном ледовом павильоне установлен трехканальный сейсмометр "СМЕ".
Метеорология: Продолжаются стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя: - 22.4 С Максимальная: - 13.2 С Минимальная: - 32.6 С
Среднее атмосферное давление 1016.7 гПа, максимальное 1023.4 гПа, минимальное 1011.5 гПа. Средняя скорость ветра 4.1 м/с, максимальная 13.3 м/с.
Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть происходит регулярно в соответствии с программой.
Специальные метеорологические исследования: Продолжаются наблюдения за концентрацией малых газовых составляющих (двуокиси углерода, метана и озона) с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы.
Аэрология: Произведено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда 29.64 км, максимальная 31.14 км, минимальная 26.61 км. Средняя высота тропопаузы 9.06 км, средняя температура тропопаузы минус 64.2С. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирований прибором SBE 19 Plus в районе к западу от хребта Альфа: 6 станций – до горизонта 1000-1030 м, 1 станция – до горизонта 1830 м.
Гидрографические работы: Выполнено 5 км маршрутного промера глубин (всего 13 км). Производится контроль работы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС с помощью навигационной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС («Бриз-КМ-К»). Обсервация производится по сигналам 6-7 навигационных космических аппаратов.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. Два трактора и три снегохода находятся в рабочем состоянии. Персонал станции здоров.
На станции продолжается комплекс работ по развертыванию лабораторно-жилых помещений станции. Подгружена эстакада для пиломатериалов, построена и загружена эстакада для лодок и саней.