## Информация о дрейфующей станции «Северный полюс – 39» за период 05.07 – 11.07.12

На 8 часов по московскому времени 11 июля 2012 года, координаты станции составили:
83 град. 43 мин. с.ш., 107 град. 41 мин. з.д. За отчётную неделю общий дрейф составил 26.3 км, генеральный дрейф – 25.1 км в направлении 189 град., с момента открытия станции общий дрейф составил 1369.5 км, генеральный дрейф – 481.9 км.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 12 июля 2012
Проводятся работы по благоустройству станции.
Ледовая обстановка: Ледовая обстановка в районе базовой льдины станции не изменялась.
Динамика ледяного покрова: Ведется круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции с помощью установленных сейсмометров и сейсмонаклономеров.
Ледовые исследования: 4 июля проведены измерения толщины льда на ледовом полигоне методом прямого бурения в 32 точках. Функционирует автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Метеорология: Проводятся стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя – 0.6 С Максимальная – 2.2 С Минимальная – минус 0.7 С
Атмосферное давление: Среднее – 1023.4 гПа Максимальное – 1028.4 гПа Минимальное – 1010.2 гПа
Средняя скорость ветра – 2.4 м/с, максимальная – 8.0 м/с. Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть ведется регулярно.
Специальные метеорологические исследования: Ведутся наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные измерения температуры, относительной влажности и скорости ветра на высотах 2 и 10 метров, измерение пульсаций скорости ветра и температуры воздуха, измерения температуры в снежном покрове. Проведены 7 серий измерений пространственного распределения спектра приходящей и отраженной солнечной радиации с помощью широкоугольного спектрометра RAMSES с интервалом 5 метров. Выполнено 51 измерение общего содержания озона. Продолжается непрерывная регистрация температуры воздуха в 1000-метровом слое атмосферы с пятиминутным интервалом и разрешением 10 метров с помощью метеорологического профилемера MTP5-PE. Производится непрерывная регистрация 4-х составляющих радиационного баланса: суммарной солнечной радиации, отраженной коротковолновой радиации, длинноволнового излучения подстилающей поверхности, длинноволнового излучения атмосферы. Проводится определение прямой солнечной радиации в актинометрические сроки.
Аэрология: Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда – 30.9 км, максимальная – 35.8 км, минимальная – 27.8 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирований океана прибором SBE 19 Plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Гидрохимические исследования: 5 и 11 июля проведены пробоотборы морской воды батометрами Нискина с горизонтов от 2 до 250 метров для определения содержания растворенного кислорода, силикатов и фосфатов.
Исследования с применением беспилотного летательного аппарата (БЛА):
9 июля выполнен полет БЛА с целью получения информации по ледовой обстановке в районе станции, с выполнением видеосъемки.
Гидрографические работы: Выполнено 25.9 линейного километра маршрутного промера с помощью эхолота-профилографа «Bathy 2010». Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: У стойчиво функционирует беспроводная (wi-fi) информационно-вычислительная сеть, объединяющая все персональные компьютеры станции.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. Два трактора и три снегохода находятся в рабочем состоянии.
Проводится плановая витаминизация личного состава.
Информация об экспедиции «Плавучий университет» на НИС «Профессор Молчанов»
Экспедиция на НИС «Профессор Молчанов» 10 июля завершена. Участники экспедиции направляются в Санкт-Петербург.
Информация об экспедиции по мониторингу морского льда на а/л «50 лет Победы»
А/л «50-лет Победы» с сотрудником ААНИИ – участником экспедиции по мониторингу морского льда, вошел в сплоченные льды в проливах арх. Земля Франца-Иосифа, и направляется к Северному полюсу.