## Информация о дрейфующеий станции «Северныий полюс-39» за период 26.04 – 02.05.12

На 8 часов утра по московскому времени 02 мая 2012 года, координаты станции составили: 83 град. 31 мин. с.ш., 115 град. 12 мин. з.д. За отчётную неделю общий дрейф составил 3.5 км, генеральный дрейф – 2.5 км в направлении 92 град., с момента открытия станции (за 214 суток) общий дрейф составил 1120.7 км, генеральный дрейф – 406.7 км в направлении 81 град.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 02 мая 2012
Продолжаются работы по перемещению к новому месту базирования станции жилых и служебных помещений.
Ледовая обстановка: В пределах лагеря станции ледовая обстановка не менялась.
Ледовые исследования: 26 апреля проведена толщиномерная съемка на ледовом полигоне методом прямого бурения в 32 точках. 27 апреля проведены измерения толщины льда на ледовом полигоне с помощью неконтактного магниторезонансного измерителя толщины льда EM31 Ice в 32 точках. Функционирует автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Динамика ледяного покрова: Ведется круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции с помощью установленных сейсмометров и сейсмонаклономеров.
Метеорология: Проводятся стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя – минус 20.6 С Максимальная – минус 13.8 С Минимальная – минус 29.2 С
Атмосферное давление: Среднее – 1027.0 гПа Максимальное – 1035.7 гПа Минимальное – 1010.3 гПа Средняя скорость ветра – 2.9 м/с, максимальная – 11.0 м/с. Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть ведется регулярно.
Специальные метеорологические исследования: Ведутся наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные измерения температуры, относительной влажности и скорости ветра на высотах 2 и 10 метров, измерение пульсаций скорости ветра и температуры воздуха, измерения температуры в снежном покрове.
Аэрология: Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда – 30.9 км, максимальная – 34.4 км, минимальная – 25.3 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирования океана прибором SBE 19 Plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Гидрохимические исследования: 26 апреля проведен пробоотбор атмосферного аэрозоля. 27 и 28 апреля выполнено 20 пробоотборов морской воды батометрами Нискина с горизонтов от 2 до 1500 метров для определения содержания растворенного кислорода, силикатов и фосфатов. 30 апреля проведен облов зоопланктона планктонной сетью Джедди с горизонтов 0-50 и 0-100 метров.
Гидрографические работы: Выполнено 2.3 линейных километров маршрутного промера с помощью эхолота-профилографа «Bathy 2010». Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: Устойчиво функционирует беспроводная (Wi-Fi) информационно-вычислительная сеть, объединяющая все персональные компьютеры станции.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. Два трактора и два снегохода находятся в рабочем состоянии. Один снегоход ремонтируется.
Выполнен профилактический осмотр коллектива станции с использованием программы «Полиспектр». Персонал станции здоров.