## Информация о дрейфующей станции «Северный полюс-39» за период 31.05 – 06.06.12

На 8 часов по московскому времени, 7 июня 2012 года, координаты станции составили
83 град. 35 мин. с.ш., 112 град. 04 мин. з.д. За отчётную неделю общий дрейф составил 29.1 км, генеральный дрейф – 7.5 км в направлении 192 град., с момента открытия станции (за 249 суток) общий дрейф составил 1224.6 км, генеральный дрейф – 437.8 км в направлении 77 град.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 6 июня 2012
В течение недели проводились работы по установке на новом месте базирования станции служебных и вспомогательных помещений.
Ледовая обстановка: Ледовая обстановка в районе базовой льдины станции не изменялась.
Динамика ледяного покрова: Ведется круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции с помощью установленного трехкомпонентного сейсмометра.
Ледовые исследования: 31 мая проведены измерения толщины снежно-ледяного покрова с помощью неконтактного магниторезонансного измерителя толщины льда EM 31 Ice. 5 июня проведены измерения толщин льда на ледовом полигоне методом прямого бурения в 32 точках. Функционирует автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Метеорология: Проводятся стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя – минус 2.2 С Максимальная – плюс 0.2 С Минимальная – минус 6.2 С
Атмосферное давление: Среднее – 1024.1 гПа Максимальное – 1030.2 гПа Минимальное – 1013.7 гПа
Средняя скорость ветра – 4.0 м/с, максимальная – 12.0 м/с. Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть ведется регулярно.
Специальные метеорологические исследования: Ведутся наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные измерения температуры, относительной влажности и скорости ветра на высотах 2 и 10 метров, измерение пульсаций скорости ветра и температуры воздуха, измерения температуры в снежном покрове. Проведены 7 серий измерений пространственного распределения спектра приходящей и отраженной солнечной радиации с помощью широкоугольного спектрометра RAMSES с интервалом 5 метров на 100-метровом полигоне со снежной подстилающей поверхностью. Выполненa 1 снегомерная съемка на 100-метровом полигоне с измерением толщины и плотности колонки снега через каждые 5 метров. Выполнено 8 измерений вертикального профиля температуры в снежном покрове с описанием плотности снега по 6-сантиметровым слоям, состояния слоев, а также структуры и размера кристаллов в слое. Выполнено 52 измерения общего содержания озона. Продолжается непрерывная регистрация температуры воздуха в 1000-метровом слое атмосферы с пятиминутным интервалом и разрешением 10 метров с помощью метеорологического профилемера MTP5-PE.
Аэрология: Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда – 32.1 км, максимальная – 36.5 км, минимальная – 27.8 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирований океана прибором SBE 19 Plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Гидрохимические исследования: 31 мая выполнен пробоотбор атмосферных аэрозолей, выполнен интегральный пробоотбор снега, взят керн старого льда, проведен облов планктона сетью Джедди в слое 0-50 м.
Гидрографические работы: Выполнено 27.2 линейных километров маршрутного промера с помощью эхолота- профилографа «Bathy 2010». Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: Устойчиво функционирует беспроводная (Wi-Fi) информационно-вычислительная сеть на базе 2 точек доступа, объединяющая все персональные компьютеры станции.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. Два трактора и два снегохода находятся в рабочем состоянии. Один снегоход ремонтируется.
Медицина: Персонал станции здоров. Проводится плановая витаминизация личного состава.
Информация об экспедиции «Плавучий Университет» на НИС «Профессор Молчанов»
На 5 июня НИС «Профессор Молчанов» следует по разрезу «Кольский меридиан». Выполнено 8 гидрологических станций, проводится гидрохимический анализ, ведутся попутные метеонаблюдения.