## Информация о работе дрейфующей станции «Северный полюс-39» за период 02.02 – 08.02.12

На 8 часов по московскому времени, 8 февраля 2012 года, координаты станции составили: 83 град. 53 мин. с.ш., 118 град. 13 мин. з.д.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 8 февраля 2012
За отчётную неделю общий дрейф составил 29.9 км, генеральный дрейф – 18.2 км в направлении 119 град. С момента открытия станции (за 130 суток) общий дрейф составил 924.4 км, генеральный дрейф – 357.4 км в направлении 77 град.
Ледовая обстановка: В пределах территории лагеря ледовая обстановка сохранялась без изменений.
Ледовые исследования: 04 февраля проведена толщиномерная съемка на ледовом полигоне методом прямого бурения в 36 точках. 05 февраля на ледовом полигоне с помощью неконтактного магниторезонансного измерителя толщины льда EM31 Ice проведены измерения толщины льда также в 36 точках. Продолжает функционировать автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Динамика ледяного покрова: Продолжается круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции тремя трехканальными, тремя высокочастотными сейсмометрами и двумя сейсмонаклономерами.
04 февраля установлен на круглосуточную регистрацию на выносной точке сейсмонаклономер CH-2.
Метеорология: Продолжаются стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя – минус 37.4 С, максимальная – минус 29.2 С, минимальная – минус 43.0 С.
Атмосферное давление: Среднее – 1015.7 гПа, максимальное – 1024.2 гПа, минимальное – 1009.1 гПа.
Средняя скорость ветра – 3.9 м/с, максимальная – 12.2 м/с. Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть происходит регулярно.
Специальные метеорологические исследования: Продолжаются наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные и пульсационные наблюдения, измерения температуры в снежном покрове.
Аэрология: Произведено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда – 29.9 км, максимальная 33.9 км, минимальная 27.2 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирований прибором SBE 19 Plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Гидрохимические исследования: 05 февраля выполнен пробоотбор морской воды батометрами Нискина с горизонтов от 2 до 25 метров для определения содержания растворенного кислорода, силикатов и фосфатов. 06 февраля осуществлен пробоотбор многолетнего льда в виде керна.
Исследования с применением беспилотного летательного аппарата (БЛА): 05 февраля выполнен полет БЛА с целью получения информации по ледовой обстановке в районе станции с выполнением видеосъемки в ИК-диапазоне. На спуске БЛА в районе станции произведены измерения скорости и направления ветра.
Гидрографические работы: Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: Устойчиво функционирует беспроводная (wi-fi) информационно-вычислительная сеть, объединяющая все персональные компьютеры станции.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. 2 трактора и 3 снегохода находятся в рабочем состоянии.
Персонал станции здоров.