Приложение 29 к Отчету

Потери воды при транспортировке в 2012-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Общий забор воды, млн. куб.м. | 72 052,6 | 69 924,7 | 70 419,1 | 68 614,3 | 69 498,5 | 68 887,9 | 69 278,7 | 68 292,9 | 61 790,9 |
| Потери воды при транспортировке, млн. куб. м. | 7 532,0 | 6 976,3 | 7 590,7 | 6 863,1 | 6 848,4 | 6 963,0 | 7 020,6 | 6 878,8 | 6 564,6 |
| Потери воды при транспортировке, % | 10,5 | 10,0 | 10,8 | 10,0 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,6 |