Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве

## Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве

Землеустройство и мониторинг земель - Геологическое состояние земель

Главная страница |
О нас |
Регистрация прав на недвижимость |
Выдача информации |
Приемные |
Отдел по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций |
Обособленный межмуниципальный отдел кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки |
Государственный Земельный Контроль |
Государственная экспертиза землеустроительной документации |
Государственный фонд данных |
Землеустройство и мониторинг земель |
Аккредитация организаций технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства |
Вопрос-ответ |
Меры, принимаемые Управлением в отношении информации об услугах посредников, размещенной в сети Интернет |
ПРЕСС-СЛУЖБА |
Конкурсы и котировки |
Вакансии |
Полезные ссылки |
Антикоррупция |

Геологическое состояние земель

В ходе инженерно-хозяйственного освоения геологическая среда подвергается мощному антропогенному воздействию. В результате развиваются опасные процессы, такие как оползни, подтопления, просадочные процессы и пр. На территории города Москвы наиболее распространенными являются подтопления, оползневые и карстово-суффозионные процессы.
Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта воды в реках при сооружении водохранилищ и плотин, затоплением русел рек, потерями воды из водопроводной и канализационной сетей и др. При подтоплении происходит заболачивание и засоление почв, ухудшается санитарное состояние местности, разрушаются здания, дороги, активизируются оползни, карст и другие неблагоприятные процессы.
Оползневые процессы – это процессы перемещения грунтов по прирусловым склонам под воздействием гравитации.
Под карстово-суффозионными процессами понимают динамические явления, приводящие к формированию просадок.
Наблюдения за состоянием геологической среды в Москве проводятся ОАО «Геоцентр-Москва».
По данным ОАО «Геоцентр-Москва» на территории города Москвы развиты два типа оползней по возрасту основного деформирующегося горизонта – оползни в юрских глинах, осложняющие в основном склоны долины реки Москвы, и в четвертичных глинистых отложениях, поражающие преимущественно склоны долин малых рек. К потенциально опасной, с точки зрения проявлений карстово-суффозионных процессов, части территории города относится полоса долины реки Москвы от канала им. Москвы, на северо-западе города, до впадения в нее реки Яузы, а также несколько участков вдоль долины последней. Визуально заметные проявления активности оползневых процессов фиксируются на склонах долины реки Москвы в районе Москворечья, Нижние Мневники и Хорошево-1. Несмотря на проведение противооползневых мероприятий, глубокие подвижки наблюдаются в районе Воробьевых Гор, Фили-Кунцево, Коломенское, Хорошево-2. Кроме того, медленные глубокие подвижки отмечаются на участке «Серебряный бор». Опасные проявления карстово-суффозионных процессов на территории города Москвы отмечаются в Северо-западном административном округе. Наиболее опасной является территория, расположенная между улицами: Расплетина - на западе; Поликарпова и 1-го Хорошевского проезда - на востоке; ул. Маршала Соколовского и Тепличным переулком, южной окраиной Центрального аэродрома - на севере; Ново-Хорошевским проездом и Хорошевским шоссе - на юге. Площадь этого участка составляет 4,3 км2. Аналогичные по инженерно-геологическим условиям участки, но без проявления поверхностных карстово-суффозионных форм выделяются в районе ул. Маршала Тухачевского, Маршала Берзарина, м/р Строгино и Троице-Лыково, Силикатного проезда, Краснопресненской набережной (Северо-Западный административный округ); площади Киевского вокзала (Западный административный округ); станции Москва-Ш Северной ж/д., Русаковской улицы (Восточный административный округ), между Пятницкой улицей и Краснохолмской набережной, Кожевнических переулков, Дербеневской улицы (Центральный административный округ) и другими. Суммарная площадь этих участков составляет около 15 км2. Отдельные территории могут являться потенциально опасными для строительства.

Участки опасности инженерно-геологических процессов

№№ участка | Наименование участков опасности инженерно-геологичеких процессов | Площадь участка (км2) | Участки активизации процессов
| Оползневых |  |
1 | Воробьевы горы | 1,2 | +
2 | Фили-Кунцево | 1,0 | +
3 | Коломенское | 0,8 | +
4 | Серебряный бор | 0,3 |
5 | Нижние Мневники | 0,3 | +
6 | Хорошово 1 | 0,5 | +
7 | Хорошово 2 | 0,5 | +
8 | Тушино | 0,1 |
9 | Щукино | 0,2 |
10 | Сходня | 0,4 | +
11 | Москворечье | 0,6 | +
12 | Сабурово | 0,2 |
13 | Капотня | 0,2 |
14 | Ростовская набережная | 0,1 |
15 | Карамышевский гидроузел | 0,1 |
16 | Набережная Шевченко | 0,1 |
17 | Поклонная гора | 0,1 |
18 | Чагино | 0,1 |
| Карстово-суффозионных |  |
1 | Ходынский | 8,0 | +

Схема инженерно-геологического районирования

Данные о состоянии земель города Москвы

- 2006 год
- 2007 год
- 2008 год

Документы в формате MS Word

в нало раздела >>

| Главная страница | О нас | Регистрация прав на недвижимость | Выдача информации | Приемные Отдел по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Административный регламент Публикации | Конкурсы и котировки | Вакансии | Полезные ссылки
| © 2009 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве

Архив сайта Управления Росреестра по Москве
Новый сайт находится по адресу: www.to77.rosreestr.ru

Будьте внимательны! Архив сайта не обновляется.
Информация на текущей странице не актуальна.