О заказе на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации

####

О заказе на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации

«26» мая 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа путем запроса котировок на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в здании УФСКН России по Республике Тыва

№ п.п. | Наименование раздела | Требования Управления ФСКН России по Республике Тыва
1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Тыва, 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, 29 «А», е-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , тел.(394-22) 9-64-75; факс 3-60-50.
2 | Источник финансирования заказа | Федеральный бюджет
3 | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | В соответствии с Приложением. Возможность приема котировочной заявки в форме электронного документа отсутствует.
4 | Наименование и объем выполняемых работ | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в здании Управления. Ведомость объема работ в приложении к извещению
5 | Место выполнения работ | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, 29 «А».
6 | Сроки выполнения работ | До «31» июля 2011 г.
7 | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | В стоимость работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы, связанные с соблюдением техники безопасности и пожарной безопасности на объекте, транспортные, складские расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
8 | Максимальная цена контракта | 180000,00 рублей
9 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 29 «А», группа МТО, с 09:00 часов «26» мая 2011 г. по «01» июля 2011 г. до 15:00 часов.
10 | Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет: - аванс 30 %, выплачивается в течение 5 дней со дня подписания государственного контракта на основании счета выставленного Исполнителем; - оставшаяся сумма, в течение 10 дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи Заказчику счета на оплату.
11 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта | Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12 | Иные условия контракта, которые необходимо установить в запросе котировок | Работы выполняются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов в административном здании УФСКН России по Республике Тыва.
13 | Сведения об исполнителе | Монгуш Б.М. тел. 9-64-75.

Приложение к Извещению

Ведомость объема работ

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в здании УФСКН России по Республике Тыва

№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
РАЗДЕЛ 1. Проектные работы
1 | Разработка проектно-сметной документации с экспертизой ГУ Управление государственной экспертизы РТ | шт. | 1
РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы
2 | Концентратор ПС, блок базовый на 20 лучей | шт. | 1
3 | Устройство промежуточное на 1 луч | шт. | 1
4 | Конструкция массой до 1 кг для установки приборов | шт. | 1
5 | Выкл-ль рычажн. конечный (микропереключатель) на метал. осн. | шт. | 2
6 | Извещатель тепловой, эл/конт., магнитоконт. | шт. | 4
7 | Извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт. | 120
8 | Конструкция для установки извещателя | шт. | 60
9 | Блок питания и контроля | шт. | 1
10 | Звонок (сирена оповещения) | шт. | 2
11 | Транспарант Световой (табло) | шт. | 6
12 | Коробка кабельная соединит. или разветвит. | шт. | 1
13 | Кабель или провод питания сечением, мм 2:6 | 100 м | 0,05
14 | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2 м | 100 м | 1
15 | Провода в коробах сечением до 6 мм2 | 100 м | 4
РАЗДЕЛ 3. Пусконаладочные работы
16 | Количество каналов - 10 | система | 2
РАЗДЕЛ 4. Оборудование и материалы
17 | С 2000 КДЛ | шт. | 1
18 | С 2000 М | шт. | 1
19 | Скат 1200 | шт. | 1
20 | АКБ 12 А | шт. | 1
21 | Гром-12К | шт. | 2
22 | НБО-12 | шт. | 6
23 | ИПР-513-3А | шт. | 2
24 | Монтажное устройство для подвесного потолка ИП 212-34А | шт. | 45
25 | ИП 212-34 А | шт. | 110
26 | КСВВнг-LS 2х0,5 | м | 400
27 | КСПВ 8х0,5 | м | 10
28 | ШВВП 2х0,75 | м | 5
29 | КРТП-10 | шт. | 1
30 | Монтажный короб 12х12 | м | 100
31 | Щиток ОПС-4 | шт. | 1
32 | Саморезы | уп. | 5

joomlatpl.ru | http://www.joomtpl.ru | http://www.best-themes.ru | food-maker.ru/