История успеха

ВСЕ ИСТОРИИ
Поделиться
Блейер Анна Юрьевна
Генеральный директор ООО «Савант Рисерч энд Девелопмент»
Проект «Савант. Инновационная технология промывки систем теплоснабжения и оборудования»

Анна Юрьевна Блейер в 2000 году окончила Иркутский Государственный Университет по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике».

Свою карьеру начала в ОАО «Иркутскэнерго» экономистом финансового отдела компании. Затем более 5 ле...

Анна Юрьевна Блейер в 2000 году окончила Иркутский Государственный Университет по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике».

Свою карьеру начала в ОАО «Иркутскэнерго» экономистом финансового отдела компании. Затем более 5 лет работала в ЗАО «Комплексные энергетические системы», где прошла путь от специалиста департамента бюджетирования и финансово-экономического анализа до начальника отдела аудита Департамента внутреннего контроля и аудита Холдинга. Работала директором по маркетингу и коммуникациям в ЗАО «Проектный институт Гипрокоммунэнерго». В 2010 году успешно прошла обучение в университете Bled School of Management (Словения) и защитила степень MBA.

Во время реализации проекта по повышению энергоэффективности муниципальной школы гор. Воркуты, Анне Блейер и идейному вдохновителю Слободину Михаилу Юрьевичу, совместно с коллегами ЗАО «Проектный институт Гипрокоммунэнерго», пришла идея создать инновационное предложение по промывке систем, так как такого решения не существовало на рынке РФ.

Эта идея легла в основу проекта «Инновационная технология промывки систем теплоснабжения и оборудования». К проекту подключились Станислав Худяков - директор по развитию и научные консультанты: Зоя Скворцова, Владимир Траскин.

Поиск решения специалисты начали с изучения данных по рынку. Оказалось, что по причине зашлакованности труб суммарные потери тепловой энергии в отопительных системах составляют до 30 %, которые складываются из потери тепловой энергии и теплоносителя, затрат электроэнергии на циркуляцию теплоносителя, снижения КПД источника тепловой энергии из-за повышения температуры обратной воды.

В связи с этим сокращается нормативный срок эксплуатации внутридомовых тепловых сетей и оборудования с 30 до 10 лет.

В масштабах страны это приводит к вынужденным расходам на внеплановые капитальные ремонты на сумму более 23 млрд. рублей ежегодно.

Практика показывает, что трубопроводы систем отопления в зданиях, где не проводятся профилактические работы более 10 лет, на 40-50 % забиты окислами и солями металлов. Накипь создает термическое сопротивление теплоносителю, что ведет к снижению теплоотдачи. Поскольку теплопроводность накипи в 40 раз ниже теплопроводности металла, в системах отопления отложения толщиной всего 1 мм снижают теплоотдачу на 15 %.

В России традиционно, уже на протяжении десятилетий, применяются разные методы очистки отопительных систем: механическая очистка, химическая промывка, гидравлическая промывка, гидропневматическая промывка. Эти методы имеют низкий КПД и значительные ограничения по применению. Во-первых, их можно использовать только в межсезонный период, когда теплоноситель не подается в теплоцентрали. Во-вторых, шлам удаляется при помощи химической промывки с использованием соляных и щелочных реагентов. Помимо экологической опасности данные реагенты негативно влияют на трубы, так как вступают в реакцию с металлом, что приводит к его разрушению.

Для решения этой проблемы на базе компании SAVANT команда проекта разработала инновационный метод промывки тепловых систем и теплообменного оборудования - дисперсная промывка. Технология позволяет проводить промывку круглогодично без отключения отопления (имеется патент).

Применяемый реагент имеет набор следующих характеристик:

- эффективно удаляет отложения
- дезинфицирует систему отопления
- продлевает срок службы системы отопления
- создает гидрофобную пленку на внутренней поверхности трубы
- не вступает в химическую реакцию с металлом снижает гидравлическое сопротивление
- является экологически чистым продуктом

Сегодня «Савант» уже имеет успешный практический опыт промывки как промышленного оборудования (электродные заводы Новочеркасска, Челябинска, нефтяной платформы «Орлан»), так и социально-бытового назначения: многоэтажные и частные жилые дома (Новосибирск, Москва, Ухта, Одинцово, Старая Купавна, Старая Руза и др.), муниципальные объекты (школы Тамбова, школы, детские сады и больницы Одинцово) и множество других.

Проект «Савант Рисер энд Девелопмент – Инновационная технология промывки систем теплоснабжения и оборудования» поддерживается Агентством стратегических инициатив. АСИ оказывает помощь в тиражировании проекта, для этого разработан план административных мер для коммуникации с органами власти пилотных регионов Центрального федерального округа.

ПОДРОБНЕЕ СВЕРНУТЬ
ФОТО
3 из 8
Prev Next
ВИДЕО

- ### Название:

  Технология промывки системы отопления многоквартирного жилого дома

  ### Описание:

  Признанный гуру энергетики - Печкин Александ Иванович, рассказывает простым языком технологию промывки системы отопления многоквартирного жилого дома. Компания Savant разработала инновационный реагент и технологию промывки систем отопления.

  ### Дата публикации:

  06.11.2013 16:53:00

## ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ

### Николин Андрей Валерьевич

#### Управляющий директор МКС города Новосибирска

Компания Савант провела промывку систем отопления трех жилых домов управляющей компании «МКС» в городе Новосибирске. Промывка проводилась во время отопительного сезона. Системы отопления всех трех домов централизованные открытые, вид отопления – водяной. Во всех домах установлены приборы учета тепловой энергии. Перед проведением промывки сотрудники Саванта провели химические анализы отложений, выполнили обследование трубопроводов методом неразрушающего контроля, сняли термограммы отопительных приборов.
На период проведения работ, системы отопления двух домов были переведены в закрытый режим при помощи теплообменных аппаратов, на одном из домов при помощи электрокотла. Во время проведения работ ни в одной из квартир не возникло ни одной аварийной ситуации, температурный режим соответствовал графику. В результате удачной промывки теплосъем отопительных приборов повысился, температурные поля выровнялись. Расход теплоносителя увеличился от 26 до 31 %, что зафиксировано по показаниям приборов. После промывки системы отопления нуждаются в регулировке.
На основе анализа полученных результатов рекомендуем к внедрению технологию промывки и защиты систем отопления Савант.

### Наумов Николай Анатольевич

#### Управляющий директор ОАО «Энергопром – Новочеркасский электродный завод»

Специалистами Савант в период с 7 по 13 мая 2011 года были проведены работы по внедрению технологии промывки административного здания Новочеркасского электродного завода и концевого холодильника поршневого компрессора 4ВМ-120.
В связи с длительным сроком эксплуатации системы отопления на внутренних поверхностях трубопроводов и отопительных приборов образовалось большое количество отложений. Эффективность отопительной системы снижалась ежегодно. Применение традиционных способов промывки не приносило достаточно весомых результатов.
Работы по внедрению технологии проведены в сжатые сроки, в период майских праздников и отсутствия сотрудников завода в служебных кабинетах. Процесс промывки был организован таким образом, что мелокодисперсный шлам удалялся из системы отопления без ее блокирования. При проведении работ не было вскрыто ни одного свища. После окончания промывки энергетическая эффективность системы увеличилась на 14 %. Была восстановлена циркуляция через 8 отопительных приборов. Температуры на отопительных приборах повысились, температурные поля выровнялись. Дополнительным положительным эффектом стало образование на внутренней поверхности системы отопления защитной антикоррозийной гидрофобной пленки, блокирующей образование осадков в последующей эксплуатации.
На основе анализа полученных результатов рекомендуем к внедрению технологию для открытых систем отопления.

### Курбатова Ирина Владимировна

#### Директор общеобразовательной школы №13 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова, г. Тамбов

В июле 2012 года, мы обратились за помощью к специалистам компании ООО «Савант Рисерч энд Девелопмент» (далее «Савант»), в связи с тем что ежегодно сталкивались с проблемой отопления здания школы. В кабинетах и учебных классах было холодно.
В процессе энергетического обследования были выявлены все недостатки и проблемные участки системы отопления нашей школы. Для экономии наших средств компания предложила самый оптимальный и бюджетный способ решения наших проблем.
В августе 2012 года компания «Савант» провела промывку системы отопления школы. Из-за высокого износа школьных трубопроводов в процессе промывки системы отопления были заменены три аварийных участка труб которые привели бы к аварии в отопительный период, что немало важно, в счет ранее оговоренной стоимости услуг.
Благодарим всех специалистов компании «Савант» за оперативную работу, профессионализм и за индивидуальный подход к решению нашей проблемы. В настоящее время мы не испытываем проблем с отоплением здания школы и рекомендуем компанию «Савант» как профессионалов своего дела.

Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
Блейер Анна Юрьевна
1 из 8
Вверх