Савант. Инновационная технология по промывке систем отопления

92

## Савант. Инновационная технология по промывке систем отопления

Лидер проекта
БлейерАнна Юрьевна
Генеральный директор ООО «Савант Рисерч энд Девелопмент»
Лидер проекта в Facebook
История успеха
Менеджер проекта
ЕгельскаяСветлана Николаевна
sn.egelskaya @asi.ru
Тип проекта
бизнес-проект
ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ
Оказана поддержка
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
41 млн руб.
Срок реализации
с 2014 по 2015

## Цель обращения в АСИ

- Преодоление административных и бюрократических барьеров
- Информационная поддержка

## Краткое описание проекта

Проектом предусматривается коммерциализация инновационной технологии по промывке систем теплоснабжения с полной ее очисткой от шлама (отложений) без необходимости проведения капитального ремонта. Основным фактором снижения эффективности работы систем теплоснабжения являются отложения продуктов коррозии и нерастворимых солей, образующихся на теплообменных и трубных поверхностях систем отопления, влияющих на работу оборудования, теплопередачу, гидравлическое сопротивление системы. В основе технологии промывки внутридомовой тепловой сети здания применяется уникальный метод, позвол...
Проектом предусматривается коммерциализация инновационной технологии по промывке систем теплоснабжения с полной ее очисткой от шлама (отложений) без необходимости проведения капитального ремонта.
Основным фактором снижения эффективности работы систем теплоснабжения являются отложения продуктов коррозии и нерастворимых солей, образующихся на теплообменных и трубных поверхностях систем отопления, влияющих на работу оборудования, теплопередачу, гидравлическое сопротивление системы.
В основе технологии промывки внутридомовой тепловой сети здания применяется уникальный метод, позволяющий проводить работы круглогодично без отключения отопления (имеется патент) и инновационный реагент. Теплообменное оборудование промывается отдельно от технологических линий.
Основу реагента составляют кислотные и щелочные растворы. После удаления отложений на внутренней поверхности труб образуется плотная мономолекулярная защитная пленка, адсорбируясь на поверхности металла.
ПОДРОБНЕЕ СВЕРНУТЬ
Сайт проекта

## Эффекты от реализации

Жилые помещения
- Комфортная температура помещения для жизни
- Экономия на текущем и капитальном ремонтах
- Снижение стоимости услуг за отопление
- Увеличение срока службы оборудования
- Гарантия на выполненные работы до 12 месяцев
- Гарантия на сохранение защитной пленки до 3 лет
Производство
- Увеличение срока службы оборудования
- Экономия на ремонте и покупке оборудования
- Сокращение времени простоя производства
- Гарантия на выполненные работы до 12 месяцев
- Гарантия на сохранение защитной пленки до 3 лет

## Конкурентные преимущества

Инженерное решение
- Осуществлять промывку можно круглогодично не нарушая режима отопления
- Быстро (1 ДОМ – 1–3 ДНЯ)
Инновационный реагент
- Реагент в 10 раз эффективнее аналогов
- Дезинфецирует систему
- Продлевает срок службы
- Создает защитную гидрофобную пленку
- Не разрушает систему
- Снижает гидравлическое сопротивление
- Экологически безопасен
Презентация

## Меры поддержки

Преодоление админ.
и бюрократических барьеров
Преодоление нормативно-
правовых барьеров
Методологическая
поддержка
Информационная
поддержка

Меры поддержки | Мероприятия | Дата
--- | --- | ---

Взаимодействие с РОИВ субъектов Центрального федерального округа по вопросу применения инновационной технологии по промывке систем отопления.
Организовано взаимодействие со следующими субъектами Российской Федерации: Калужская область, Ярославская область, Тверская область и Московская область. С указанными субъектами налажены конструктивные переговоры о пилотном применении технологии с возможностью дальнейшего использования в большем масштабе.
Полное описание мероприятияСкрыть описание

31.03.2014

| Создание страницы "История успеха" на сайте АСИ. Организовано размещение информации о проекте и создание страницы "История успеха" на сайте АСИ. Полное описание мероприятияСкрыть описание | 30.11.2013

Вверх