## Информация о работе дрейфующей станции «Северный полюс-39» за период 01.03 – 07.03.12

На 8 часов по московскому времени 7 марта 2012 года, координаты станции составили: 83 град. 39 мин. с.ш., 116 град. 21 мин. з.д.
За отчётную неделю общий дрейф составил 14.9 км, генеральный дрейф – 3.5 км в направлении 99 град. С момента открытия станции (за 158 суток) общий дрейф составил 1007.5 км, генеральный дрейф – 387.4 км в направлении 79 град.
Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 1 октября 2011 – 07 марта 2012
3 марта на станции над горизонтом взошло солнце.
Ледовая обстановка: 6 марта в юго-западной части ледового полигона наблюдалась повышенная динамика льда.
Ледовые исследования: 5 марта проведены измерения толщин льда на ледовом полигоне методом прямого бурения в 36 точках. Продолжает функционировать автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по определению ледовой массы и атмосферных параметров. Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных моделях океана и атмосферы.
Динамика ледяного покрова: Продолжается круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в районе станции с помощью установленных ранее сейсмометров и сейсмонаклономеров.
Метеорология: Продолжаются стандартные метеорологические наблюдения за температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 минута.
Температура воздуха: Средняя – минус 36.6 С Максимальная – минус 28.0 С Минимальная – минус 42.3 С
Атмосферное давление: Среднее – 1011.3 гПа Максимальное – 1029.1 гПа Минимальное – 991.2 гПа
Средняя скорость ветра – 3.9 м/с, максимальная – 9.1 м/с.
Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в международную сеть ведется регулярно.
Специальные метеорологические исследования: Продолжаются наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные и пульсационные наблюдения, измерения температуры в снежном покрове.
Аэрология: Произведено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы. Средняя высота подъема аэрозонда – 25.8 км, максимальная – 29.6 км, минимальная – 22.2 км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных.
Океанографические исследования: Выполнено 7 зондирований океана прибором SBE 19 Plus. Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования.
Гидрохимические исследования: 4 марта выполнен пробоотбор морской воды батометрами Нискина с верхних горизонтов от 2 до 25 метров.
Исследования с применением беспилотного летательного аппарата (БЛА): 5 марта выполнен полет БЛА с целью получения информации по ледовой обстановке в районе станции, с выполнением видеосъемки в ИК-диапазоне. На спуске БЛА в районе станции произведены измерения скорости и направления ветра.
Гидрографические работы: Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в высоких широтах.
Работа вычислительной техники: Устойчиво функционирует беспроводная (Wi-Fi) информационно-вычислительная сеть, объединяющая все персональные компьютеры станции.
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. два трактора и три снегохода находятся в рабочем состоянии.
Проведен медицинский осмотр личного состава станции. Персонал станции здоров.