## О ходе реализации подпрограммы "Создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане" в 2006 г.

Основная цель подпрограммы: разработка и внедрение Единой системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), основанной на действующих ведомственных информационных системах и направленной на комплексное информационное обеспечение исследований, освоения и использования Мирового океана.

Основные задачи подпрограммы: создание единой организационной, нормативной и правовой базы ведения информационных ресурсов и интеграция в единую систему деятельности ведомственных центров сбора, обработки, хранения и распространения информации о природной среде и искусственных объектах в Мировом океане и на прибрежных территориях; создание новых технических средств наблюдений за природной средой и искусственными объектами в Мировом океане; создание единого информационно-технологического пространства о природной среде и искусственных объектах в Мировом океане в Российской Федерации, включая надежное коммуникационное обеспечение связи между элементами системы и потребителями, сопряжение системы с другими национальными информационными системами; информационная поддержка морской деятельности посредством предоставления потребителям данных и высококачественной информационной продукции, а также надежное обеспечение принятия решений в хозяйственной, военной, научной и иных сферах деятельности, связанных с Мировым океаном; разработка и практическое использование информационных технологий мониторинга состояния природных и антропогенных процессов в Мировом океане и прибрежных территориях, а также средств оповещения об опасных явлениях в морях и океанах; формирование и ведение государственных информационных ресурсов в области морской природной среды в Российской Федерации.

Объем финансирования в 2006 году из средств федерального бюджета составляет 136,70 млн. рублей по направлению НИОКР.

Основные итоги реализации подпрограммы за 2006 год.

1. “Развитие информационного, технологического и организационно-нормативного обеспечения базовой инфраструктуры ЕСИМО, осуществление научно-методического управления интеграцией, развитием и внедрением системы”.

Проведены работы по испытаниям информационных технологий в центрах ЕСИМО, представляющих федеральные органы исполнительной власти и РАН.

Тексты подготовленных документов ЕСИМО размещены в разделе портала ЕСИМО “Ресурсы первой очереди ЕСИМО” по адресу - http://data.oceaninfo.ru .

В 2006 году уточнены спецификации типовых опорных узлов виртуальной телекоммуникационной сети ЕСИМО в виде VPN (Virtual Private Network) клиента. Виртуальная телекоммуникационная сеть ЕСИМО состоит из компонент: типовые опорные узлы, типовые VPN клиенты, телекоммуникационные программные и аппаратные устройства, источники данных, сети общего пользования.

Разработана технология ведения классификаторов и кодификаторов ЕСИМО, которая предназначена для стандартизации кодирования и классификации метаданных и данных по морской среде и морской деятельности, которые используются в технологиях, автоматизированных рабочих местах и других компонентах ЕСИМО.

Завершена разработка технологии интеграции ЕСИМО, обеспечивающая сквозное (End-to-End Data Management, технология E2EDM) управление базами морских данных и информацией об обстановке в Мировом океане посредством формирования и ведения системы распределенных баз данных (СРБД) ЕСИМО. Технология построена на концепции виртуального хранилища данных и представляет технологическое ядро для формирования и ведения единого информационного пространства.

Завершена разработка новой версии портала ЕСИМО, представляющего собой “точку входа пользователя” и обеспечивающего сервисы по информационному обслуживанию пользователей: от поиска и получения данных, документов до предоставления пользователям специально настроенных на их потребности профильных АРМов. Компоненты портала выполняют ведение информационного содержания портала, сервисы поиска и визуализации информационных ресурсов, в том числе с помощью ГИС, средства настройки и ведения АРМов пользователей, административные сервисы поддержки работоспособности портала.

Посещаемость портала ЕСИМО с мая 2003 года по ноябрь 2006 года увеличилась с нескольких тысяч до 47,0 тысяч в месяц в ноябре 2006 года (среднее количество посетителей за сутки – более 2000).

2. “Усовершенствование методов и технологии производства наблюдений и доведения до центров системы данных за состоянием и загрязнением природной среды, живыми и неживыми ресурсами Мирового океана и прибрежных территорий”.

Осуществлена разработка и начаты испытания АРМ “Морская наблюдательная сеть России”, где описана общая технология производства наблюдений в морях и океанах с шести наблюдательных платформ в составе: морские береговые станции и посты наблюдений; научно исследовательские суда (НИС); суда помощники; морские стационарные и дрейфующие буи; спутники; системы наблюдения за загрязнением морских вод и устьев рек.

Проведены промежуточные испытания и введены в опытную эксплуатацию ИИК “Морская береговая станция/пост” и “Сквозная технология сбора/передачи и управления потоком данных”. Осуществлено испытание на НИС “Чамбола” макета “Гидрометеокомплекс НИС” с передачей данных гидрометеонаблюдений в г. Обнинск по спутниковому каналу связи.

Проведены натурные испытания на черноморском полигоне мареографа-волнографа ГМУ-3 с внутренним циклом метрологического контроля.

Проведены испытания макета аппаратно–программного комплекса, обеспечивающего доставку информации от ИИК “Гидрометеокомплекс НИС” до Центра сбора данных по спутниковому каналу связи с использованием пакетного контроллера передачи данных ВИП-ГЛОБАЛСТАР со встроенным спутниковым модемом Глобалстар и GPS приемником на полигоне ЮО ИОРАН (г. Геленджик) от автоматических станций (ГМУ-2 и Метео-2) в АПК-ЦСД г. Обнинска, а также в Центры ЕСИМО.

3. “Развитие методов и технологий подготовки и распространения оперативной прогностической и диагностической информации о состоянии и загрязнении морской природной среды на основе контактных и дистанционных наблюдений”.

Создан программный комплекс и технология глобальной системы усвоения океанографических данных (ГСУД). Технология функционирует в оперативном режиме с 1 августа 2006 года. Выходная продукция — поля основных гидрофизических величин, представленные в узлах регулярной сетки, размещается в циклической базе данных. На основе этой базы данных реализована подсистема генерации информационных ресурсов ГСУД, обновляемых в оперативном режиме на Web-сайте оперативного модуля ЕСИМО. В состав информационных ресурсов входят горизонтальные поля, представленные на разных горизонтах, для следующих параметров: температура морской воды; соленость морской воды; плотность морской воды; горизонтальные скорости течений; вертикальная скорость; характеристики верхнего перемешанного слоя океана. Информационные ресурсы, доступные через Интернет (по адресу http://hmc.hydromet.ru/sea/ocean/godas/godas.html) обновляются ежесуточно. Функционально приложение обеспечивает: выбор района и параметра морской среды для заданного периода времени; доступ в архив ресурсов (за последний месяц); визуализацию на карте и копирование карты и (или) цифрового файла данных.

Проведены испытания следующих прогностических технологий подготовки прогноза: эволюции ледяного покрова Баренцева моря в осенне-зимний период заблаговременностью до 7 суток; колебаний уровня в юго-восточной части Баренцева моря и юго-западной части Карского моря; различной заблаговременности атмосферной циркуляции и погодных характеристик на трассах Западного сектора Арктики; местоположения южной кромки льдов, сроков вскрытия, очищения и величин максимального (заторного) уровня воды в устьевых областях сибирских рек заблаговременностью от 3 до 15 суток; сроков устойчивого ледообразования на акватории юго-западной части Карского моря заблаговременностью 1 месяц; элементов ветрового волнения заблаговременностью до 6 суток.

Разработана технология анализа океанологических параметров по данным проекта NEARGOOS, которая включает базы данных NEARGOOS, программные компоненты и сервер приложений для хранения и визуализации данных проекта NEARGOOS. Реализованы схемы хранения и визуализации для ежедневных полей температуры поверхности моря (SST), распределения температуры воды для района NEARGOOS на горизонтах 100, 200 и 400 метров и пятидневные поля динамических высот (SSDH), аномалий уровня (SSHA) и геострофических скоростей течений на поверхности.

Модернизированы технологии подготовки и представления спутниковой продукции (локальные и глобальные карты ТПО, карты ледовой обстановки, локальные и глобальные обзорные карты облачности и подстилающей поверхности и др.).

4. “Развитие технологий подготовки и распространения обобщенной и справочно-аналитической информации об обстановке в Мировом океане и прибрежных территориях”.

Разработана и введена в опытную эксплуатацию технология подготовки, сопровождения и использования динамического электронно-справочного пособия (ДЭСП) по морской среде и морской деятельности. Подготовлены разделы ДЭСП по Черному, Азовскому, Каспийскому, Балтийскому и Белому морям и сводный ДЭСП по морям России.

Подготовлена и отлажена в серверном варианте библиотека расчетных модулей для построения климатических полей гидрологических характеристик морей (с исходными текстами). Подготовлен и отредактирован комплект массивов режимно-справочных (климатических) характеристик морской среды по южным морям России в составе Электронного атласа “Климат морей России и ключевых районов Мирового океана”.

Успешно завершены работы по созданию следующих материалов: описание баз данных измерений парниковых газов на трех станциях России (Териберка - Кольский п-ов; Новый Порт – п-ов Ямал; Воейково – окрестности г. Санкт – Петербурга); наборы региональных статистических характеристик пространственно-временной изменчивости параметров морской среды для Охотского и Японского морей; описание компонент “Подготовка океанографических данных” и “Подготовка гидрометеорологических данных”; руководство пользователя по подготовке океанографических данных; описание технологии расчета климатических характеристик гидрометеорологических элементов; общее описание технологии подготовки ЭСП; руководство пользователя ЭСП по гидрометеорологии Охотского и Японского морей.

5. “Развитие технологий сбора, первичной обработки и формирования баз данных и информации, накопления и ведения фонда информационных ресурсов об обстановке в Мировом океане и прибрежных территориях”.

Выполнены предварительные испытания и введены в опытную эксплуатацию следующие технологии: технология мониторинга потоков данных текущих наблюдений за морской средой и состояния формируемых фондов данных; технология формирования национального порейсового массива океанографических данных; технология формирования объединенного глобального массива океанографических данных; технология формирования глобального массива морских метеорологических данных; технология формирования объединенной базы данных береговых станций; WEB-технология формирования центральной базы метаданных (ЦБМД).

Для обеспечения своевременности и полноты сбора данных наблюдений за морской средой разработана технология мониторинга потоков данных текущих наблюдений за морской средой и состояния формируемых фондов данных с наблюдательных станций и платформ.

Технологией мониторинга экспедиционных данных предусматривается: информирование Центров данных производителями наблюдений о составе проведенных наблюдений с помощью аналога формы РОСКОП и накопление этой информации в базе данных; регистрация в Центре поступивших материалов наблюдений в базе данных; регулярное (раз в полугодие) сравнение информации, представленной ранее в форме РОСКОП, с журналом регистрации; ежегодное сопоставление отчетов с Планом экспедиций Минобрнауки России.

Развита технология формирования национального порейсового массива океанографических данных и объединенного глобального массива морских метеорологических данных и метаданных.

Разработана технология формирования центральной базы метаданных ЕСИМО, с помощью которой центры ЕСИМО осуществляют накопление и обновление на постоянной основе информации о потоках и массивах данных, платформах наблюдений и морской деятельности, комплексах измерительных приборов и других объектах информационной системы в централизованной базе метаданных (ЦБМД) ЕСИМО.

6. “Развитие технологий интеграции и комплексного информационного обеспечения морской деятельности, включая взаимодействие ЕСИМО с национальными и зарубежными информационными системами”.

Выполнены предварительные испытания и введены в опытную эксплуатацию технологии интеграции первой очереди ЕСИМО; информационного взаимодействия с международными информационными системами; комплексного информационного обеспечения.

Подготовлены следующие компоненты технологии интеграции: программное обеспечение усвоения (генерации) метаданных для удаленного обмена данными и продукцией с международными информационными системами; методическая документация с описанием общего порядка и спецификаций формирования и ведения СРБД ЕСИМО; АРМ общего использования и АРМы пользователей федерального, регионального и локального уровней.

АРМы включают ИР СРБД ЕСИМО, все ИР классифицируются через меню, каждый пункт которого включает не более 7 ИР. АРМ реализован в среде ОС Windows, СУБД Oracle. При этом все программные средства работают на сервере, а пользователь - клиент только формирует запрос на доступ к ИР. Результаты поиска ИР выдаются в отдельном окне.

АРМ Администратор источника данных СРБД ЕСИМО включает программное обеспечение Поставщика данных (ПД) и файлы системных метаданных для обеспечения включения локальных данных в систему. АРМ Администратор СРБД ЕСИМО включает программное обеспечение Сервера Интеграции и базу системных метаданных для управления и использования распределенных источников данных. АРМ Мониторинг ресурсов СРБД и подготовки соответствующей справочно-аналитической информации позволяет увидеть в режиме “on-line” состояние источников данных СРБД ЕСИМО.

Поставщик данных установлен в 10 центрах ЕСИМО. В 2007 г. эти поставщики будут основным инструментом для развития ИР ЕСИМО. Подготовленные автономные приложения установлены на Интернет-портале ЕСИМО. АРМы КИО установлены в ГУНИО, Северном морском пароходстве, 402 ГМЦ ВМФ России, Росгидромете и др. Для информационного обеспечения СИАЦ Президента в 2006 г. в Гидрометцентре России, ГОИН и ВНИИГМИ-МЦД (в соответствии с согласованной структурой АРМ) разработаны специализированные ИР.

7. “Развитие технологий и информационных ресурсов военного контура системы, включая сопряжение ЕСИМО с системой освещения надводной и подводной обстановки, подготовка и распространение базового фонда электронной картографической информации”.

Разработаны и обоснованы требования ВМФ к необходимой геопространственной информации (ГПИ). Разработаны предложения по созданию подсистемы обеспечения ГПИ в интересах ВМФ.

В рамках развития технологий и создания базы океанографических данных на акватории Мирового океана по данным ВМФ проведено пополнение баз океанографических данных по Средиземному, Черному, Балтийскому, Охотскому, Гренландскому, Японскому, Карскому морям; Тихому, Индийскому и Атлантическому океанам (исполнитель - ГНИНГИ Минобороны России) для 191 экспедиции (более 25000 станций)

Разработан проект нормативно-методического документа “Электронная картографическая основа ЕСИМО”. В рамках пополнения тематических слоев электронной картографической основы сформирована база батиметрических данных на Охотское море в масштабе 1:500 000.

Создан фонд картографической информации ЕСИМО в составе электронных карто-основ различного масштаба. Фонд картографической информации поставляется на CD в формате шейп-файлов. Разработана программа доступа к фонду картографической информации военного контура ЕСИМО, обеспечивающая по заданным географическим координатам и выбранной геопространственной информации визуализацию выбранной геопространственной информации в меркарторской проекции и запись отобранной информации в файл в текстовом формате.

Разработан нормативный методический документ “Общий порядок регионального информационного обеспечения на основе АРМов ЕСИМО региональных пользователей”. Документ размещен на портале ЕСИМО в разделе “Нормативно-методические документы” по адресу ftp://ftp.meteo.ru/resource/documentation/regional_arms.doc.

8. “Развитие специальных и региональных компонент ЕСИМО”.

Разработан и введен в опытную эксплуатацию АРМ ЕСИМО для информационного обеспечения Северного морского пути (АРМ “Арктика”). Настоящий АРМ разрабатывается в целях обеспечения комплексной гидрометеорологической и методической информацией, требуемой для анализа и планирования научно-практической деятельности на акватории СЛО в пределах трассы Северного морского пути (СМП). АРМ “Арктика” включает следующие разделы - “Аналитические и диагностические данные”, “Прогностические данные”, “Пособия и метаданные”, “Методические данные”.

Разработан и введен в опытную эксплуатацию АРМ ЕСИМО для пользователя ДВФО с доступом к системе информации по цунами (АРМ ДВФО). Настоящий АРМ предназначен для информационного обеспечения (морской лед, волнение, гидрометеорология, загрязнение моря, справочная, научно-методическая, правовая информация и т.д.) мореплавания, оборонной и хозяйственной деятельности в открытой части и на шельфе дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого океана. Областью информационного обеспечения АРМ ДВФО являются дальневосточные моря России (Японское, Охотское, Берингово), северо-западная часть Тихого океана, а также прибрежные районы указанных акваторий.