## Нефтедобывающая платформа «Приразломная», установленная на российском арктическом шельфе, осенью начнёт первые буровые работы

Нефтедобывающая платформа "Приразломная", установленная на шельфе Печорского моря в Арктике, осенью начнёт буровые работы. Об этом сегодня корр. ИТАР-ТАСС сообщила Екатерина Пиликина, руководитель пресс-службы оборонной судоверфи "Севмаш" в Северодвинске, где была построена первая российская морская ледостойкая стационарная платформа /МЛСП/.

По её словам, на "Приразломной" завершается приемка оборудования первой пусковой очереди, которое будет обеспечивать буровые работы. "Комиссии, в составе которой представители компаний "Газпром", "НГБ-энергодиагностика", Ростехнадзора, Морского регистра, успешно предъявлена важнейшая часть оборудования платформы, - сказала Пиликина. - В частности, была проверена работа буровой вышки, противовыбросового оборудования, оборудования спускоподъемных операций, устройство для подачи труб, информационно-управляющих систем, комплекса внешней радиосвязи, телефонная и безбатарейная связь". Кроме того, комиссии предъявили энергетическую, газотурбинную, вспомогательную установки, дизель-генераторы, газотурбогенераторы и главные энергетические установки.

Ежедневную вахту на МЛСП несут около 500 северодвинских корабелов, обеспечивая запуск техники на объекте. "Перед ними стоит задача - в ближайшее время предъявить комиссии оборудование второй и третьей очереди, которое будет обеспечивать прием и отгрузку нефти. А также подготовить платформу к началу первых буровых работ, запланированных на осень", - отметила представитель "Севмаша".

"Приразломную" буксиры привели на место, примерно в 60 км от берега в районе посёлка Варандей Ненецкого автономного округа, 26 августа 2011 года. Здесь её прочно "посадили" на дно на глубине около 19 метров, обсыпали защитным каменным валом.

Платформа "Приразломная" была заложена на "Севмаше" по заказу "Газпрома" в декабре 1995 года. Она предназначена для освоения одноименного месторождения нефти на шельфе Печорского моря. Это первая в мире платформа, которая будет работать в экстремальных климатических условиях Арктики: в паковых льдах и при температуре до минус 50 градусов. МЛСП обеспечит круглогодичное бурение до 40 скважин глубиной 7 тыс. м, добычу, первичную обработку, хранение и отгрузку углеводородного сырья на танкеры.

21 февраля 2013 г.

ИА «Бизнес-ТАСС» , (05.03.2013)