## О ходе реализации подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" в 2011 г.

Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 254,20 млн. рублей, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 175,02 млн. рублей, НИОКР – 22,00 млн. рублей, «прочие нужды» - 57,18 млн. рублей.
За 2011 год суммарные кассовые расходы государственного заказчика из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составили 254,20 млн. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные вложения» – 175,02 млн. рублей, НИОКР – 22,00 млн. рублей, «прочие нужды» - 57,18 млн. рублей.
Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной подпрограммой из внебюджетных источников, составляет 0,55 млн. рублей, софинансирование за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.
Привлечено софинансирование за 2011 год из внебюджетных источников в объеме 0,55 млн. рублей – 100% от запланированного.
Основные итоги реализации подпрограммы за 2011 год
По направлению «капитальные вложения»
Проведены работы по строительству снежно-ледового аэродрома с зимовочным комплексом на антарктической станции Прогресс, в том числе:
- завершены внутренние работы в служебно-жилом здании (СЖЗ). Выполнен монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, радиоаппаратуры. Завершены работы по установке и испытанию оборудования пищеблока. Произведен монтаж систем обеспечения радио-телевизионного и связного оборудования, технических средств охраны. СЖЗ введено в эксплуатацию;
- в здании электростанции с мастерской (ЗЭМ) осуществлен монтаж 2-х дизель-агрегатов Д160/0,4 КС31 с системами утилизации тепла. Проведены стендовые испытания. Выполнена сборка и опробование блока обратного осмоса для опреснения воды. Завершены работы по монтажу тепломеханического оборудования и теплоснабжения ДЭС;
- приобретены насосные станции для приема и раздачи дизельного топлива, электрощитовой и газоанализаторный модульный блок. Установлены пять резервуаров для дизельного топлива на постоянные ложементы;
- проведены полевые испытания снегохода Кассборер PB-300-Polar, оборудованного универсальным 4-х лопастным ножом, механическим рыхлителем и роторным снегоочистителем для строительства ВПП. Приобретена автоматическая метеорологическая станция «Вайсала» для установки на КДП аэродрома. Изготовлены и установлены знаки разметки аэродрома;
- апробированы и введены в действие водозабор и система технического водоснабжения. Выполнена прокладка тепловых сетей от здания ЗЭМ до СЖЗ.
По направлению НИОКР
- прирост объема информации о природной среде Антарктики в информационной системе «Антарктика» составил 7 гигабайт;
- в ходе определения изменений в окружающей среде Антарктики в условиях меняющегося климата получены следующие результаты: разработана адаптационная физическая модель каскадного опускания шельфовых вод по материковому склону Антарктики; получены оценки трендов ключевых элементов климатического режима Антарктики. Дан сценарий климатических изменений в Антарктике в XXI веке с учетом естественных и антропогенных воздействий; определены изменения состояния верхнего слоя Южного океана по данным ныряющих буев АРГО за 2005–2011 годы. Создана программа для ЭВМ по расчету турбулентных потоков в полярных районах. Подана заявка на изобретение «Способ заделывания трещин в массиве льда». Создана программа для ЭВМ по расчету опускания шельфовых вод по материковому склону Антарктики;
- в ходе проведения комплексных исследований уникального подледникового озера Восток выполнено научно-техническое сопровождение работ по керновому бурению нового ствола глубокой скважины 5Г-2 на станции Восток в сезонный период 56-й РАЭ. Глубина скважины 5Г-2 достигла отметки 3720,47 м, до поверхности озера осталось пробурить 57±11 м озерного льда. Получены новые данные о минеральном составе осадочных включений во льду озера Восток и уточнены представления о геологическом строении Антарктиды. Построены геолого-геофизические разрезы верхней части земной коры по материалам глубинных сейсмических исследований в районе озера. Разработан способ экстракции и отбора газовых проб изо льда для последующего определения в них соотношения O2/N2. Создана единая хроностратиграфическая шкала ледяных кернов, полученных на станциях Восток, Конкордия и Купол Фуджи. При создании этой шкалы использовался предложенный специалистами ААНИИ новый метод абсолютного датирования льда, который основан на совмещении экспериментальных рядов общего газосодержания льда и соотношения O2/N2 в захваченном льдом воздухе с расчетными кривыми местной инсоляции;
- подготовлены данные по динамике сезонных и межгодовых изменений в экосистемах отдельных регионов Южного океана под воздействием естественных изменений (на примере мониторинговых работ 2009-2010 годов в бухте Ардли и крупномасштабного промысла в отдельных районах Южного океана). Создан систематизированный электронный банк данных видового состава ледовой флоры, фитопланктона и зоопланктона, а также результатов определения численности и биомассы всех изучавшихся групп флоры и фауны за период работ в бухте Нелла 2007-2010 годов. На основе результатов мониторинга состояния и исследований популяций позвоночных животных в районе станции Мирный согласно требованиям Протокола по охране окружающей среды Антарктики подготовлен новый План управления Особо охраняемым районом Антарктики № 127 (Остров Хасуэлл). Выполнена сравнительная оценка базовых характеристик активности и динамических изменений состава микробиоты на территориях загрязненных нефтепродуктами, оценена направленность процессов самоочищения микробной составляющей на территории российских антарктических станций.
За счет внебюджетных источников финансирования были пополнены базы данных по климату и океанографии Антарктики результатами зарубежных наблюдений в период МПГ 2007/2008, выполнен анализ ледяных кернов в Лаборатории гляциологии и геофизики окружающей среды в Гренобле (Франция), проведены работы с коллекциями офиур экспедиций США в Южном океане в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. По международному проекту «Библиотека сейсмических данных по Антарктике» от Национального научного фонда США был получен грант на обработку и передачу цифровых сейсмических разрезов, полученных в период с 48-й по 52-ю РАЭ.
По направлению «прочие нужды»
Произведена закупка транспортной техники для внутриконтинентальных операций (транспортеры, емкости и балки на санях), гусеничной и колесной транспортной техники для доставки топлива на базе автомашин типа «Урал» - 3 ед., природоохранного оборудования: мусоросжигательной печи, прессов для бочек, инсинератора, контейнеров для вывоза отходов, новых расходных топливных емкостей, радионавигационного, дизель-энергетического, противопожарного, медицинского оборудования, а также аппаратно-программного комплекса для приема спутниковой информации, автоматической метеорологической станции для установки на трассе санно-гусеничных походов по трассе Прогресс - Восток. Оборудование доставлено в Антарктику на борту НЭС «Академик Федоров».